Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Visione > Visione dei fermi immagine > Visione dei fermi immagine

## Visione dei fermi immagine

1. Premere il tasto (Riproduzione) per cambiare al modo di riproduzione.

1. Selezionare un’immagine con la rotella di controllo.

Visione delle immagini scattate con una fotocamera diversa
Questa fotocamera crea un File di database di immagini su una scheda di memoria per registrare e riprodurre le immagini. Le immagini non registrate nel file di database di immagini potrebbero non visualizzarsi correttamente.
Registrare le immagini registrate con altre fotocamere selezionando MENU 1 [Recupera DB immag.] per riprodurle su questa fotocamera.

- Per registrare le immagini usare una batteria sufficientemente carica. Se si usa una batteria con una carica quasi esaurita per registrare le immagini, potrebbe non essere possibile registrare tutti i dati o i dati potrebbero essere alterati se la carica della batteria si esaurisce.

Rotazione di un’immagine
È possibile ruotare un’immagine premendo il tasto Fn (Funzione) mentre si visualizza il fermo immagine.
Argomento collegato
Recupera DB immag.
Torna all’inizio