Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione del modo REG > Autom. superiore

## Autom. superiore

La fotocamera combina l’Identificazione scena e la tecnologia dell’immagine ad alta qualità per riprendere automaticamente le immagini con le impostazioni ottimali.
Per i dettagli sulla funzione di Identificazione scena, vedere “Identificazione scena”. [Dettagli]

1. Impostare la manopola del modo su (Autom. superiore).

1. Riprendere con il pulsante di scatto.

La fotocamera riprende le immagini di raffica quando è necessario e sovrappone le immagini multiple. Sovrapponendo le immagini, la fotocamera registra un’immagine con meno sfocatura del soggetto e disturbi.
Qual è la differenza tra il modo [Autom. superiore] e il modo [Auto. intelligente]?
Nel modo [Autom. superiore], la fotocamera riprende le immagini di raffica in base alla scena identificata, quindi crea una composizione delle immagini di raffica (Ripresa a sovrapposizione).
La fotocamera corregge automaticamente la controluce e riduce i disturbi sovrapponendo le immagini, perciò risulta un’immagine di qualità superiore rispetto al modo [Auto. intelligente].
: Identificazione scena
Scena notturna
Ritratto notturno
Controluce
Ritrat. in controluce
Paesaggi
Macro
Ritratto
Bambino
Palcoscenico
Illumin. ridotta
Treppiede
Sposta
: Esecuzione della sovrapposizione
Crepuscolo senza treppiede
Riduz. sfocat. movim.
Correzione di controluce HDR

- La fotocamera seleziona automaticamente un modo di sovrapposizione in base alla scena identificata e (sovrapposizione) appare sullo schermo.

Note

- Quando la fotocamera sovrappone le immagini, ci vuole più tempo per registrare un’immagine.

- In condizioni di luce bassa come le scene notturne, impostare [Modo flash] su [Flash disattiv.] per ottenere l’effetto ottimale delle immagini sovrapposte.

- Quando [Qualità] è impostata su [RAW] o [RAW & JPEG], la fotocamera non sovrappone le immagini.

Argomento collegato
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Le voci del menu di ripresa dei fermi immagine non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio