Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefunctie (REC) instellen > Autom. programma

## Autom. programma

Hiermee kunt u opnemen met automatisch ingestelde belichting (zowel de sluitertijd als de diafragmawaarde). U kunt ook de diverse instellingen kiezen op het menu.

1. Zet de functiekeuzeknop in de stand (Autom. programma).

1. Neem op met de ontspanknop.

### Programmaverschuiving

U kunt de combinatie van diafragmawaarde (F-getal) en sluitertijd veranderen terwijl de belichting hetzelfde blijft wanneer de flitser is ingesteld op [Flitser uit].

1. Draai het besturingswiel.

"" op het scherm verandert naar "" en de opnamefunctie verandert naar programmaverschuiving.

1. Draai het besturingswiel om de combinatie van diafragmawaarde (F-getal) en sluitertijd te selecteren.

1. Neem op met de ontspanknop.

Om de programmaverschuiving te annuleren, draait u het besturingswiel om de indicator terug te stellen op "".
Opmerkingen

- Afhankelijk van de helderheid van de omgeving, is het mogelijk dat de programmaverschuiving niet kan worden gebruikt.

- Zet de functiekeuzeknop in een andere stand dan "" of schakel de camera uit om de gemaakte instelling te annuleren.

- Wanneer de helderheid verandert, veranderen tevens de diafragmawaarde (het F-getal) en de sluitertijd terwijl de verschuivingswaarde hetzelfde blijft.

- Wanneer de instelling [Flitsfunctie] wordt veranderd, wordt de programmaverschuiving geannuleerd.

Verwant onderwerp
Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Onderdelen op het menu voor het opnemen van stilstaande beelden die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven