Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > Menu voor opnemen van bewegende beelden > Opname-instelling

## Opname-instelling

Hoe groter het bewegend-beeldformaat, hoe hoger de beeldkwaliteit. Hoe groter de hoeveelheid gegevens die per seconde worden vastgelegd (gemiddelde bitsnelheid), hoe hoger de beeldkwaliteit.

1. MENU 1 [Opname-instelling] gewenste functie

#### Bestandsindeling: AVCHD

FX/FH:
Bewegende beelden worden opgenomen in het AVCHD-formaat met ongeveer 60 velden per seconde (voor 1080 60i-compatibele apparaten) of 50 velden per seconde (voor 1080 50i-compatibele apparaten) in de geïnterlinieerde functie, met Dolby Digital-geluid in het AVCHD-formaat.
PS:
Bewegende beelden worden opgenomen in het AVCHD-formaat met ongeveer 60 frames per seconde (voor 1080 60i-compatibele apparaten) of 50 frames per seconde (voor 1080 50i-compatibele apparaten) in de progressieve functie, met Dolby Digital-geluid in het AVCHD-formaat.

| Opname-instelling | Gemiddelde bitsnelheid | Beschrijving
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mbps | Hiermee kunt u opnemen in de hoogste beeldkwaliteit van 1920×1080 (60i/50i) pixels
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mbps | Hiermee kunt u opnemen in een hoge beeldkwaliteit van 1920×1080 (60i/50i) pixels
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mbps | Hiermee kunt u opnemen in de hoogste beeldkwaliteit van 1920×1080 (60p/50p) pixels

#### Bestandsindeling: MP4

Bewegende beelden worden opgenomen in het MPEG-4-formaat met ongeveer 30 frames per seconde (voor 1080 60i-compatibele apparaten) of ongeveer 25 frames per seconde (voor 1080 50i-compatibele apparaten) in de progressieve functie, met AAC-geluid in het mp4-formaat.

| Opname-instelling | Gemiddelde bitsnelheid | Beschrijving
| 1440×1080 12M | 12 Mbps | Neemt op met 1440×1080 pixels
| VGA 3M | 3 Mbps | Neemt op in de VGA-beeldkwaliteit

Opmerkingen

- Een telefotobeeld wordt verkregen wanneer het [VGA 3M]-beeldformaat is geselecteerd.

- Wanneer u een AVCHD-disc maakt van bewegende beelden die zijn opgenomen in [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] of [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)], zal dit enige tijd vergen aangezien de beeldkwaliteit moet worden omgezet. Om bewegende beelden in [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] of [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] op te slaan zonder de beeldkwaliteit om te zetten, gebruikt u Blu-ray-discs.

Verwant onderwerp
Bestandsindeling
Terug naar boven