Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > Menu voor opnemen van stilstaande beelden > Transportfunctie

## Transportfunctie

U kunt een transportfunctie instellen, zoals continu, zelfontspanner of bracket-opname.
[Transportfunctie] kan worden ingesteld met behulp van de knop / (Transportfunctie).

1. MENU 2 [Transportfunctie] gewenste functie

- Druk op / op het besturingswiel om de gewenste instelling te selecteren als een functie is geselecteerd die zijn eigen instellingen heeft.

| (Enkele opname) | De camera neemt een enkel beeld op zonder de zelfontspanner te gebruiken.
| (Continue opname) | Hiermee kunt u continu beelden opnemen zolang de ontspanknop helemaal ingedrukt wordt gehouden.
| (Snelh. continutr.) | Hiermee kunt u continu beelden op hoge snelheid opnemen zolang de ontspanknop helemaal ingedrukt wordt gehouden. De instellingen voor scherpstelling en helderheid van de eerste opname worden gebruikt voor de volgende opnamen.
| (Zelfontspanner) | Hiermee kunt u de zelfontspanner instellen op een vertraging van 10 seconden of 2 seconden. Als u op de ontspanknop drukt, knippert het zelfontspannerlampje en klinkt een pieptoon totdat de sluiter wordt ontspannen. Druk nogmaals op / om te annuleren.
| (Zelfportret) | Hiermee kunt u de zelfontspanner instellen op de zelfportrettimer. Nadat de camera het opgegeven aantal gezichten heeft herkend klinkt een pieptoon, waarna de sluiter 2 seconden later wordt ontspannen.
| (Zelfontsp.(Cont.)) | De camera neemt continu frames op 10 seconden nadat u op de ontspanknop hebt gedrukt. Selecteer het aantal frames uit drie of vijf.
| (Bracket: continu) | Hiermee kunt u drie beelden opnemen, elk met een verschillend helderheidsniveau. U kunt de waarde van het niveauverschil (stapgrootte) instellen.
| (Witbalansbracket) | Hiermee kunt u drie beelden opnemen, elk met een verschillend helderheidsniveau volgens de geselecteerde instellingen voor de witbalans, kleurtemperatuur en kleurfilter. U kunt de waarde van het niveauverschil (stapgrootte) selecteren uit [Lo] en [Hi].

Verwant onderwerp
Transportfunctie
Onderdelen op het menu voor het opnemen van stilstaande beelden die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven