Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefuncties gebruiken > Transportfunctie

## Transportfunctie

Automatisch opnemen met de zelfportrettimer
U kunt een transportfunctie instellen, zoals continu, zelfontspanner of bracket-opname. U kunt de [Transportfunctie] ook selecteren met MENU.

1. Druk op / (Transportfunctie) op het besturingswiel.

1. Selecteer de gewenste functie met het besturingswiel.

- Selecteer gedetailleerde instellingen met behulp van / in het geval de geselecteerde functie dergelijke opties heeft.

| (Enkele opname) | De camera neemt een enkel beeld op zonder de zelfontspanner te gebruiken.
| (Continue opname) | Hiermee kunt u continu beelden opnemen zolang de ontspanknop helemaal ingedrukt wordt gehouden.
| (Snelh. continutr.) | Hiermee kunt u continu beelden op hoge snelheid opnemen zolang de ontspanknop helemaal ingedrukt wordt gehouden. De instellingen voor scherpstelling en helderheid van de eerste opname worden gebruikt voor de volgende opnamen.
| (Zelfontspanner) | Hiermee kunt u de zelfontspanner instellen op een vertraging van 10 seconden of 2 seconden. Als u op de ontspanknop drukt, knippert het zelfontspannerlampje en klinkt een pieptoon totdat de sluiter wordt ontspannen. Druk nogmaals op / om te annuleren.
| (Zelfportret) | Hiermee kunt u de zelfontspanner instellen op de zelfportrettimer. Nadat de camera het opgegeven aantal gezichten heeft herkend klinkt een pieptoon, waarna de sluiter 2 seconden later wordt ontspannen.
| (Zelfontsp.(Cont.)) | De camera neemt continu frames op 10 seconden nadat u op de ontspanknop hebt gedrukt. Selecteer het aantal frames uit drie of vijf.
| (Bracket: continu) | Hiermee kunt u drie beelden opnemen, elk met een verschillend helderheidsniveau. U kunt de waarde van het niveauverschil (stapgrootte) instellen.
| (Witbalansbracket) | Hiermee kunt u drie beelden opnemen, elk met een verschillend helderheidsniveau volgens de geselecteerde instellingen voor de witbalans, kleurtemperatuur en kleurfilter. U kunt de waarde van het niveauverschil (stapgrootte) selecteren uit [Lo] en [Hi].

Hints voor het voorkomen van wazige beelden
Als uw handen of lichaam beweegt terwijl u de camera vasthoudt en op de ontspanknop drukt, zal "camerabeweging" optreden.
Camerabeweging treedt vaak op bij zwakke belichting of lange sluitertijden, zoals die optreden wanneer (Nachtportret) of (Nachtscène) is gekozen als de scènekeuzefunctie.
Om camerabeweging te verminderen, stelt u de zelfontspanner in op een vertraging van 2 seconden, drukt u op de ontspanknop en drukt u uw armen tegen uw zijden aan.
Opmerkingen

- Wanneer [Transportfunctie] wordt ingesteld op [Zelfontsp.(Cont.)] of [Bracket: continu], wordt [Flitsfunctie] ingesteld op [Flitser uit].

- Als de acculading laag is of een geheugenkaart vol is, stopt de burst-opname.

### Automatisch opnemen met de zelfportrettimer

Richt de lens zodanig op uzelf dat het geselecteerde aantal gezichten zichtbaar is op het scherm. De sluiter ontspant zich automatisch. Beweeg de camera niet meer nadat de pieptoon klinkt.

- U kunt ook een beeld opnemen door tijdens deze bediening op de ontspanknop te drukken.

Verwant onderwerp
Transportfunctie
Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven