Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefuncties gebruiken > DISP (Inhoud weergeven)

## DISP (Inhoud weergeven)

Histogram afbeelden

1. Druk op (Inhoud weergeven) op het besturingswiel en selecteer daarna een gewenste functie.

- Selecteerbare functies kunnen worden ingesteld met behulp van MENU 1 [DISP-knop (scherm)].

#### In de opnamefunctie

Graf. weerg. | Hiermee kunt u de basisopname-informatie afbeelden. De sluitertijd en diafragmawaarde worden grafisch afgebeeld.
Alle info weergeven | Hiermee kunt u de opname-informatie afbeelden.
Geen info | Hiermee wordt geen opname-informatie afgebeeld.
Niveau | Hiermee kunt u een hulpaanduiding afbeelden waarmee de links-rechts-schuinstellingshoek van de camera wordt aangegeven. Als de camera horizontaal wordt gehouden, wordt de hulpaanduiding groen afgebeeld.
Histogram | Hiermee kunt u de luminantieverdeling grafische afbeelden (histogram). Deze functie kan worden ingesteld door MENU 1 [DISP-knop (scherm)] [Histogram] te selecteren.

#### In de weergavefunctie

Info weergeven | Hiermee kunt u de opname-informatie afbeelden.
Histogram | Hiermee kunt u het histogram en de opname-informatie afbeelden.
Geen info | Hiermee wordt geen opname-informatie afgebeeld.

Grafische weergave
De grafische weergave toont de sluitertijd en de diafragmawaarde grafisch op het beeld zodat u het belichtingssysteem eenvoudig kunt begrijpen. De sluitertijdbalk en de diafragmawaardebalk geven de huidige instelwaarden aan.
A: Sluitertijd
B: Diafragmawaarde

### Histogram afbeelden

Een histogram is een grafiek die de helderheid van een beeld weergeeft. De grafiekweergave duidt op een helder beeld wanneer hij van links naar rechts gezien schuin omhoog loopt (A), en op en donker beeld wanneer hij van links naar rechts gezien schuin omlaag loopt (B).

1. Selecteer MENU 1 [DISP-knop (scherm)].

1. Controleer [Histogram], en druk daarna op de MENU-toets.

1. Druk in de opnamefunctie herhaaldelijk op (Inhoud weergeven) om het histogram af te beelden.

Opmerkingen

- Het histogram wordt ook afgebeeld wanneer een enkel beeld wordt weergegeven, maar u de belichting niet kunt instellen.

- Het histogram wordt niet afgebeeld tijdens:

- Opnemen/weergeven van bewegende beelden

- Opnemen in de functie [Opname door beweging] of weergeven van panoramabeelden

- Er kan een groot verschil optreden tussen de histogrammen die worden afgebeeld tijdens het opnemen en tijdens het weergeven, wanneer:

- De flitser afgaat.

- De sluitertijd lang of kort is.

- Het histogram wordt mogelijk niet afgebeeld voor beelden die zijn opgenomen met een andere camera.

Verwant onderwerp
DISP-knop (scherm)
Terug naar boven