Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > Menu voor opnemen van stilstaande beelden > AF-gebied

## AF-gebied

Flexibel Punt gebruiken
U kunt het scherpstelveld veranderen. Gebruik het menu als het moeilijk is goed scherp te stellen met de automatische-scherpstellingsfunctie.

1. MENU 2 [AF-gebied] gewenste functie

| (Multi) | Hiermee wordt automatisch scherpgesteld op een onderwerp in alle bereiken van het zoekerframe. Als u in de stilstaand-beeldopnamefunctie de ontspanknop tot halverwege indrukt, wordt een groen kader afgebeeld rondom het gebied waarop is scherpgesteld. Wanneer de gezichtsherkenningsfunctie is ingeschakeld, werkt de automatische scherpstelling met voorrang voor gezichten.
| (Midden) | Hiermee wordt automatisch scherpgesteld op een onderwerp in het midden van het zoekerframe. Door tezamen met de AF-vergrendelingsfunctie te gebruiken, kunt u het beeld naar wens samenstellen.
| (Flexibel punt) | Hiermee kunt u het AF-bereikzoekerframe verplaatsen naar de gewenste plaats op het scherm en scherpstellen op een extreem klein onderwerp in een klein gebied.

Opmerkingen

- Als u de volgende functies gebruikt, is het AF-bereikzoekerframe uitgeschakeld en wordt een stippellijn afgebeeld. In dit geval zal de camera scherpstellen op de onderwerpen rondom het midden van het scherm.

- Alle zoomfuncties, behalve optische zoom

- [AF-hulplicht]

- Als scherpstellen-volgen is ingeschakeld, stelt de camera met voorrang scherp op het onderwerp dat moet worden gevolgd.

### Flexibel Punt gebruiken

[Flexibel punt] is nuttig wanneer u een onderwerp opneemt dat zich niet in het midden van het frame bevindt. U kunt het onderwerp opnemen zonder de beeldcompositie te veranderen.
A: AF-bereikzoekerframe (geel: instelbaar; grijs: vast)

1. Gebruik het besturingswiel om de positie van het AF-bereikzoekerframe aan te passen aan waarop u wilt scherpstellen, en druk daarna op .

Om de instelling terug te stellen, drukt u nogmaals op .
Opmerkingen

- Als u het scherpstelveld verandert, wordt het AF-bereikzoekerframe dat u hebt ingesteld, gewist.

Verwant onderwerp
Scherpstellen-volgen
Onderdelen op het menu voor het opnemen van stilstaande beelden die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven