Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > Menu voor opnemen van stilstaande beelden > NR lang-belicht

## NR lang-belicht

Als u de sluitertijd instelt op 1/3 seconde of langer (Tijdopname), wordt de ruisonderdrukking ingeschakeld gedurende dezelfde tijdsduur waarin de sluiter open staat. Dit dient om de korrelruis te verminderen die typisch is voor een lange sluitertijd.

1. MENU 4 [NR lang-belicht] gewenste functie

| Aan | Hiermee activeert u ruisonderdrukking gedurende dezelfde tijdsduur waarin de sluiter open staat. Terwijl de ruisonderdrukking wordt uitgevoerd, wordt een mededeling afgebeeld en kunt u geen nieuw beeld opnemen. Selecteer dit om voorrang te geven aan de beeldkwaliteit.
| Uit | Hiermee kunt u [NR lang-belicht] niet gebruiken. Selecteer dit om voorrang te geven aan de snelheid van het opnemen.

Opmerkingen

- Zelfs wanneer [NR lang-belicht] is ingesteld op [Aan], is ruisonderdrukking niet beschikbaar in de volgende situaties:

- In [Continue opname]

- In [Snelh. continutr.]

- In [Bracket: continu]

- Als [Scènekeuze] is ingesteld op (Sportactie) of (Schemeropn. uit hand)

- In de functie [Opname door beweging]

Verwant onderwerp
Onderdelen op het menu voor het opnemen van stilstaande beelden die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven