Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > Menu voor opnemen van stilstaande beelden > Scherpstelfunctie

## Scherpstelfunctie

U kunt de scherpstellingsmethode selecteren overeenkomstig de bewegingen van het onderwerp.
AF is de afkorting van "Auto Focus" (automatische scherpstelling), een functie die het beeld automatisch scherpstelt.

1. MENU 2 [Scherpstelfunctie] gewenste functie

| (Enkelvoudige AF) | De camera vergrendelt de scherpstelling nadat het scherpstellen is voltooid. Gebruik [Enkelvoudige AF] wanneer het onderwerp bewegingsloos is.
| (Continue AF) | De camera blijft scherpstellen zolang de ontspanknop tot halverwege ingedrukt wordt gehouden. Gebruik dit wanneer het onderwerp in beweging is.
| (D. handm. sch.) | Hiermee kunt u handmatig scherpstellen in combinatie met automatisch scherpstellen.
| (H. scherpst.) | Hiermee kunt u handmatig scherpstellen.

### [D. handm. sch.]/[H. scherpst.] gebruiken

1. MENU 2 [Scherpstelfunctie] [D. handm. sch.] of [H. scherpst.]

1. Stel scherp door de besturingsring te draaien.

- Gebruik de reliëffunctie, [Scherpst. vergroten] of [MF Assist] om gemakkelijker scherp te stellen.

- Als [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [D. handm. sch.], wordt de automatische scherpstelling geactiveerd wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt.

Scherpstellen met behulp van de [D. handm. sch.] instelling
Met [D. handm. sch.] kunt u als volgt een combinatie van handmatig en automatisch scherpstellen gebruiken.

- Na automatisch scherpstellen, fijnregelt u de scherpstelling handmatig.

Dit is nuttig wanneer u een kleine scherptediepte hebt. Houd de ontspanknop tot halverwege ingedrukt en draai daarna de besturingsring.

- Stel van tevoren handmatig scherp en gebruik daarna automatisch scherpstellen.

Dit is effectief bij het scherpstellen op onderwerpen achteraan een scène omdat dergelijke onderwerpen vaak onscherp zijn bij automatisch scherpstellen.
Opmerkingen

- Als de scherpstellingsafstand erg dichtbij is ingesteld, kunnen stof of vingerafdrukken op de lens zichtbaar zijn op het beeld. Veeg de lens schoon met een zachte doek of iets dergelijks.

- Nadat u de scherpstellingsmethode hebt veranderd, wordt de afstand die u voor de scherpstelling hebt ingesteld, gewist.

Verwant onderwerp
Onderdelen op het menu voor het opnemen van stilstaande beelden die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Reliëfniveau
Functie centrale knop
MF Assist
Terug naar boven