Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefunctie (REC) instellen > Handm. belichting

## Handm. belichting

BULB
U kunt opnemen met uw favoriete belichting door de sluitertijd en diafragmawaarde handmatig in te stellen.

1. Zet de functiekeuzeknop in de stand (Handm. belichting).

1. Druk op op het besturingswiel om de sluitertijd of de diafragmawaarde (F-getal) te selecteren.

- Elke keer dat u op het midden van het besturingswiel drukt, verandert het onderdeel dat u kunt instellen.

1. Draai het besturingswiel om een waarde te selecteren.

Besturingswiel | Instelling
| Veranderen van de onderdelen
| Instellingen voor de sluitertijd en diafragmawaarde (F-getal)

- Selecteer een sluitertijd tussen 1/2000 seconden en 30 seconden. U kunt ook opnemen in de functie [BULB].

- Als de zoomknop helemaal op de W-kant staat, kunt u een diafragma van F1,8 of F11 selecteren.
  Als de zoomknop helemaal op de T-kant staat, kunt u een diafragma van F4,9 of F11 selecteren.

1. Druk op de ontspanknop om het beeld op te nemen.

De sluitertijd en de diafragmawaarde (F-getal) instellen
Het verschil tussen de waarde die u instelt en de juiste belichting zoals beoordeeld door de camera, wordt afgebeeld als de 'gemeten-handmatig'-waarde (MM) op het scherm.
A: Sluitertijd
B: Diafragmawaarde
C: Gemeten-handmatig (MM)

- Als u de belichtingswaarde instelt in de richting van +, worden de beelden helderder, en in de richting van – worden de beelden donkerder. "0" geeft de juiste belichting aan, zoals geanalyseerd door de camera.

- Sluitertijden van 0,4 seconde en langer worden aangegeven met [”], bijvoorbeeld 0,4”.

- Als u de sluitertijd langer maakt, adviseren wij u een statief te gebruiken om camerabeweging te voorkomen.

- Als u lange sluitertijden selecteert, duurt het verwerken van de beeldgegevens ook langer.

Opmerkingen

- [ISO AUTO] kan niet worden geselecteerd voor [ISO] in de functie [Handm. belichting].

- Als met uw instellingen geen juiste belichting wordt verkregen, knipperen de indicators van de instelwaarden op het scherm. U kunt in dat geval toch het beeld opnemen, maar wij adviseren u de belichtingsinstellingen aan te passen.

### BULB

U kunt geen lichtsporen opnemen met een lange sluitertijd. [BULB] is geschikt voor het opnemen van lichtsporen van bijvoorbeeld vuurwerk.

1. Zet de functiekeuzeknop in de stand (Handm. belichting).

1. Druk op op de besturingsknop om de sluitertijd te selecteren.

1. Draai de besturingsknop linksom tot [BULB] wordt afgebeeld.

1. Druk de ontspanknop tot halverwege in om scherp te stellen.

1. Houd de ontspanknop ingedrukt gedurende de gehele opname.

Zolang de ontspanknop ingedrukt wordt gehouden, blijft de sluiter geopend.
Opmerkingen

- Aangezien de sluitertijd lang wordt en er gemakkelijker camerabeweging optreedt, adviseren wij u een statief te gebruiken.

- Hoe langer de sluitertijd, hoe duidelijker de ruis in het beeld.

- Na het opnemen wordt de ruisonderdrukking (NR lang-belicht) uitgevoerd gedurende dezelfde tijdsduur waarin de sluiter geopend was. Tijdens de ruisonderdrukking kunt u niet verdergaan met opnemen.

- Als de functie [Lach-sluiter] of [Auto HDR] is geactiveerd, kunt u de sluitertijd niet instellen op [BULB].

- Als de functie [Lach-sluiter] of [Auto HDR] wordt gebruikt terwijl de sluitertijd is ingesteld op [BULB], wordt de sluitertijd tijdelijk ingesteld op 30 seconden.

Verwant onderwerp
Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Onderdelen op het menu voor het opnemen van stilstaande beelden die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven