Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Vóór gebruik > Namen van de onderdelen en lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld > Lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld

## Lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld

Lijst met pictogrammen van de opnamefunctie
Lijst met pictogrammen van de weergavefunctie
De pictogrammen worden op het scherm afgebeeld om de toestand van de camera aan te geven.
Hiermee kunt u de schermweergave veranderen met behulp van op het besturingswiel.

### Lijst met pictogrammen van de opnamefunctie

Indicator | Betekenis
| Opnamefunctie
| Geheugenoproep
| Geheugenkaart/uploaden
100 | Aantal opneembare beelden
| Beeldverhouding van stilstaande beelden
20M/18M/17M/13M/10M/7.5M/6.5M/ 5.0M/4.2M/3.7M/3.2M/VGA | Beeldformaat van stilstaande beelden
| Beeldkwaliteit van stilstaande beelden
| Frames per seconde van bewegende beelden
| Opnamefunctie van bewegende beelden
| Accu-restlading
| Waarschuwing voor zwakke accu
| Pictogram van scèneherkenning
| Scènekeuze
| Overlay-effect
| Flitser wordt opgeladen
| AF-verlichting
| Er wordt geen geluid opgenomen tijdens het opnemen van bewegende beelden
| Windgeluidonderdrukking
| SteadyShot
| SteadyShot-waarschuwing
| Valsensor uit
| Schrijven van datum
| Functie van besturingsring
| Functie van besturingswiel
| Oververhittingswaarschuwing
| Databasebestand is vol/Databasebestandsfout
| Helder-beeld-zoomfunctie
| Digitale-zoomfunctie
| Schrijven naar buffer
VASTLEGGEN | Stilstaande beelden importeren
| Stilstaand-beeldopname niet beschikbaar
| Spot-lichtmeetcirkel
C:32:00 | Zelfdiagnosefunctie
| Niveau

Indicator | Betekenis
| Transportfunctie
| Lichtmeetfunctie
| Flitserfunctie/rode-ogeneffectvermindering
| Flitscorrectie
| Scherpstellingsfunctie
7500K A5 G5 | Witbalans
| Automatisch-scherpstelveld
| DRO/Auto-HDR
| Zachte-huideffect
| Creatieve stijlen
| Gezichtsherkenning/ lach-herkenning
| Foto-effect
| Automatische portretomkadering
| Lach- herkenningsgevoeligheidindicator

Indicator | Betekenis
Scherpst.-volgen | Gids voor scherpstellen-volgen
OPNAME 0:12 | Opnameduur van bewegende beelden (min:sec)
| Status van scherpstelling
1/250 | Sluitertijd
F3.5 | Diafragmawaarde
±0.0 | Gemeten-handmatig
±0.0 | Belichtingscorrectie
ISO400 | ISO-nummer
| AE-vergrendeling
| Sluitertijdbalk
| Diafragmawaardebalk
| Histogram

### Lijst met pictogrammen van de weergavefunctie

Indicator | Betekenis
| Geheugenkaart/uploaden
| Weergavefunctie
100-0003 | Map-bestandsnummer
| Beeldverhouding van stilstaande beelden
20M/18M/17M/13M/10M/7.5M/6.5M/ 5.0M/4.2M/3.7M/3.2M/VGA | Beeldformaat van stilstaande beelden
| Beeldkwaliteit van stilstaande beelden
| Frames per seconde van bewegende beelden
| Opnamefunctie van bewegende beelden
| Bestandsformaat
| Beveiliging
| Afdrukmarkering (DPOF)
| Accu-restlading
| Waarschuwing voor zwakke accu
| Oververhittingswaarschuwing
| Databasebestand is vol/Databasebestandsfout
| Beeld met Aut. portretomkad.

Indicator | Betekenis
| Foto-effectfout
| Auto HDR-beeldfout
1/250 | Sluitertijd
F3.5 | Diafragmawaarde
ISO400 | ISO-nummer
2012-1-1 10:37 AM | Opgenomen datum/ tijd van het weergavebeeld
3/7 | Beeldnummer/ Aantal beelden opgenomen in de geselecteerde weergavefunctie

Terug naar boven