Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > Filmopptaksmeny > Opptaksinnstilling

## Opptaksinnstilling

Billedkvaliteten øker med størrelsen på filmbildet. Jo større datamengde som brukes per sekund (gjennomsnittlig overføringshastighet), jo bedre blir bildekvaliteten.

1. MENU 1 [Opptaksinnstilling] ønsket modus

#### Filformat: AVCHD

FX/FH:
Film tas opp i AVCHD-format med ca. 60 felter/sekund (1080 60i-kompatible enheter) eller 50 felter/sekund (1080 50i-kompatible enheter) i linjesprangmodus med Dolby Digital-lyd i AVCHD-format.
PS:
Film tas opp i AVCHD-format med ca. 60 rammer/sekund (1080 60i-kompatible enheter) eller 50 rammer/sekund (1080 50i-kompatible enheter) i progressiv modus med Dolby Digital-lyd i AVCHD-format.

| Opptaksinnstilling | Gjennomsnittlig overføringshastighet | Beskrivelse
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mbps | Fotograferer med høy bildekvalitet på 1920×1080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mbps | Fotograferer med høy bildekvalitet på 1920×1080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mbps | Fotograferer med høyeste bildekvalitet på 1920×1080 (60p/50p)

#### Filformat: MP4

Film tas opp i MPEG-4-format, med ca. 30 rammer/sekund (for 1080 60i-kompatible enheter) eller ca. 25 rammer/sekund (for 1080 50i-kompatible enheter), i progressiv modus, med AAC-lyd og mp4-format.

| Opptaksinnstilling | Gjennomsnittlig overføringshastighet | Beskrivelse
| 1440×1080 12M | 12 Mbps | Fotograferer med en størrelse på 1440×1080
| VGA 3M | 3 Mbps | Tar bilder med VGA-størrelse

Merknader

- Et telefotobilde produseres når bildestørrelsen [VGA 3M] er valgt.

- Å opprette AVCHD-plater med filmer i formatet [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] eller [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)], tar tid, ettersom bildekvaliteten må konverteres. Bruk Blu-ray-plater hvis du vil lagre filmer i [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]-format eller [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]-format uten konvertering av bildekvaliteten.

Liknende emne
Filformat
Til toppen