Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Endre innstillinger > Oppsettmeny > USB-tilkobling

## USB-tilkobling

Brukes til å stille inn hvordan en USB-forbindelse skal etableres når kameraet kobles til en datamaskin e.l.

1. MENU 2 [USB-tilkobling] ønsket modus

| Auto | Avhengig av datamaskinen eller andre USB-enheter du kobler til kameraet, vil tilkoblingsmodusen velges automatisk fra [MTP] eller [Masselager]. Når du bruker Windows 7, velges [MTP], og Windows 7-spesifikke funksjoner blir tilgjengelige.
| Masselager | Oppretter en masselagertilkobling mellom kameraet og datamaskinen eller en annen USB-enhet.
| MTP | Oppretter en MTP-tilkobling mellom kameraet og en datamaskin eller en annen USB-enhet. Når du bruker Windows 7, velges [MTP], og Windows 7-spesifikke funksjoner blir tilgjengelige. Når du bruker andre operativsystemer (Vista/XP, Mac OS X), vises Autokjør-veiviseren, og stillbildene i opptaksmappen på kameraet importeres til datamaskinen.

Merknader

- Hvis Device Stage* ikke vises når kameraet kobles til en Windows 7-datamaskin, må du stille inn [USB-tilkobling] på [Auto].

* Device Stage er et menyskjermbilde for administrasjon av tilkoblede enheter, f.eks. et kamera. (En funksjon i Windows 7)
Til toppen