Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Opptak > Bruke opptaksfunksjoner > DISP (Vis innhold)

## DISP (Vis innhold)

Vise histogram

1. Trykk på (Vis innhold) på kontrollhjulet, og velg så en ønsket modus.

- Moduser som kan velges, kan stilles inn med MENU 1 [DISP-knapp (skjerm)].

#### I opptaksmodus

Grafisk visning | Viser grunnleggende opptaksinformasjon. Viser lukkerhastigheten og blenderåpningen grafisk.
Vis alle info. | Viser opptaksinformasjon.
Ingen skj.-info | Viser ikke opptaksinformasjon.
Nivå | Viser en indikator som angir kameraets helningsvinkel til venstre eller høyre. Når kameraet holdes vannrett, er denne indikatoren grønn.
Histogram | Viser luminansfordelingen grafisk (histogram). Denne modusen kan stilles inn ved å velge MENU 1 [DISP-knapp (skjerm)] [Histogram].

#### I avspillingsmodus

Skjerminfo | Viser opptaksinformasjon.
Histogram | Viser histogrammet og opptaksinformasjonen.
Ingen skj.-info | Viser ikke opptaksinformasjon.

Grafisk visning
Det grafiske displayet viser lukkerhastighet og blenderåpning grafisk i bildet, så det blir enkelt å forstå eksponeringssystemet. Indikatoren for lukkerhastigheten og indikatoren for blenderåpningen viser de aktuelle verdiene.
A: Lukkerhastighet
B: Blenderverdi

### Vise histogram

Et histogram er en graf som viser hvor lyst et bilde er. Grafen indikerer et lyst bilde når den er forskjøvet til høyre (A), og et mørkt bilde når den er forskjøvet til venstre (B).

1. Velg MENU 1 [DISP-knapp (skjerm)].

1. Sjekk [Histogram], og trykk deretter på MENU-knappen.

1. Trykk gjentatte ganger på (Vis innhold) i opptaksmodus, for å vise histogrammet.

Merknader

- Histogrammet vises også når du spiller av ett enkelt bilde, men da kan du ikke justere eksponeringen.

- Histogrammet vises ikke når du:

- Tar opp/spiller av film

- Fotograferer i [Panoramafotografering]-modus eller viser panoramabilder

- Det kan være stor forskjell mellom det histogrammet som vises under opptak og det som vises under avspilling når:

- Blitsen blinker.

- Lukkerhastigheten er lav eller høy.

- Histogrammet vises kanskje ikke for bilder som er tatt med andre kameraer.

Liknende emne
DISP-knapp (skjerm)
Til toppen