Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Fotografia > Utilizar funções de fotografia > Modo de avanço

## Modo de avanço

Foto automática com temporizador de auto-retrato
Pode definir um modo de avanço, como fotografia contínua, temporizador automático ou bracket. Pode seleccionar o [Modo de avanço] também de MENU.

1. Carregue em / (Modo de avanço) na roda de controlo.

1. Seleccione o modo desejado com a roda de controlo.

- Seleccione as definições detalhadas usando / se o modo seleccionado tiver essas opções.

| (Fotografia Única) | A câmara grava uma única imagem sem usar o temporizador automático.
| (Fotografia Contínua) | A câmara fotografa imagens contínuas enquanto o botão do obturador estiver premido.
| (Cont.Prior.Vel.) | Fotografa imagens continuamente a alta velocidade enquanto carrega e mantém carregado o botão do obturador até ao meio. As definições de foco e brilho da primeira fotografia são usadas para as fotografias seguintes.
| (Temp. Auto) | Regula o temporizador automático para um atraso de 10 segundos ou 2 segundos. Quando carrega no botão do obturador, a luz do temporizador automático pisca e soa um sinal sonoro até o obturador operar. Para cancelar, carregue novamente /.
| (Auto-retrato) | Regula o temporizador automático para temporizador de auto-retrato. Quando a câmara detecta o número especificado de caras, soa um sinal sonoro e o obturador opera 2 segundos mais tarde.
| (Tp.auto(Cont.)) | A câmara fotografa fotogramas contínuos 10 segundos após carregar no botão do obturador. Seleccione o número de fotogramas de três ou cinco.
| (Bracket: Cont.) | Fotografa três imagens, cada uma com diferentes graus de brilho. Pode acertar o valor de desvio de bracket (passos).
| (Bracketing WB) | Fotografa três imagens, cada uma com diferentes graus de brilho de acordo com as definições seleccionadas do equilíbrio de brancos, temperatura de cor e filtro da cor. Pode seleccionar o valor de desvio de bracket (passos) de [Lo] ou [Hi].

Sugestões para evitar desfocagem
Se as suas mãos ou corpo mexem quando segura a câmara e carrega no botão do obturador, ocorre “vibração da câmara”.
A vibração da câmara ocorre frequentemente em condições de fraca iluminação ou baixa velocidade do obturador, tais como aquelas encontradas no modo (Retrato nocturno) ou (Cena Nocturna).
Para reduzir a vibração da câmara, regule o temporizador automático com um atraso de 2 segundos e aperte os seus braços às partes laterais do seu corpo após carregar no botão do obturador.
Notas

- Quando [Modo de avanço] é regulado para [Tp.auto(Cont.)] ou [Bracket: Cont.], [Modo flash] estiver regulado para [Flash desligado].

- Quando o nível da bateria está baixo, ou o cartão de memória está cheio, o Burst pára.

### Foto automática com temporizador de auto-retrato

Aponte a lente para si para que o número seleccionado de caras se reflicta no ecrã. O obturador opera automaticamente. Não mova a sua câmara depois de soar o sinal sonoro.

- Pode também fotografar uma imagem carregando no botão do obturador durante esta operação.

Tópico Relacionado
Modo de avanço
Funções não disponíveis em alguns modos GRAV
Voltar ao topo