Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Fotografia > Definir modo GRAV > Prioridade abertura

## Prioridade abertura

Permite-lhe ajustar o alcance de foco ou grau da desfocagem de fundo.

1. Regule o selector de modo para (Prioridade abertura).

1. Rode a roda de controlo para seleccionar a abertura (valor F).

- Pode seleccionar uma abertura (valor F) de F1,8 a F11. (Quando roda a alavanca de zoom (W/T) para o lado T, a abertura mínima (valor F) aumentará.)

- A velocidade do obturador é automaticamente ajustada de 1/2000 segundos para 8 segundos.

1. Fotografe com o botão do obturador.

Acerca da prioridade de abertura
Quanto menor a abertura (valor F), mais largo é o orifício que deixa passar a luz. A profundidade do foco diminui e tudo, excepto objectos dentro de um intervalo limitado de distância, ficará desfocado. Isto é bom para retratos, etc.
Quanto maior a abertura (valor F), mais pequeno é o orifício que deixa passar a luz. Ambos objectos relativamente próximos e afastados da lente aparecerão nítidos. Isto é bom para paisagens, etc.
Notas

- Se não for obtida exposição adequada depois de efectuar as definições, os indicadores de valor de definição no ecrã piscam. Pode fotografar nesta condição, mas recomenda-se que volte a ajustar os valores do flash.

- O brilho da imagem visualizada no ecrã pode diferir da imagem gravada.

Tópico Relacionado
Funções não disponíveis em alguns modos GRAV
Itens do menu de fotografia fixa indisponíveis em alguns modos GRAV
Voltar ao topo