Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Fotografia > Fotografar imagens fixas > Zoom (imagens fixas)

## Zoom (imagens fixas)

Zoom disponível
Escala de zoom
Amplia imagens com a alavanca W/T (zoom) quando fotografar. A função de zoom óptico da câmara pode ampliar imagens até 3,6×.
O zoom óptico permite-lhe ampliar uma imagem sem deteriorar a sua qualidade original.

1. Defina a câmara para o modo de fotografia.

1. Rode a alavanca W/T (zoom).

- Rode a alavanca para o lado T para ampliar, ou para o lado W para reduzir.

Notas

- O zoom está bloqueado para o lado W no modo [Fotogr. com varrimento].

### Zoom disponível

A câmara atinge uma escala de zoom de elevada ampliação combinando métodos de zoom. O ícone e barra de zoom no ecrã mudam de acordo com o zoom que usar.

1. Alcance de zoom óptico

A: Zoom óptico
A função de zoom óptico da câmara pode ampliar imagens até 3,6×.

1. Alcance de zoom sem ser zoom óptico

B: Zoom com a qualidade de imagem original
Quando [Tamanho de imagem] estiver regulado para outro que não [L], pode fotografar imagens fixas sem deterioração na qualidade da imagem original, mesmo se a escala de zoom óptico exceder a ampliação 3,6×, cortando o processamento da imagem.
C: () [Zoom Imag. Clara]
Zoom com qualidade de imagem próxima do original [Detalhes]
D: () [Zoom digital]
Qualidade de imagem inferior ao original [Detalhes]

| Operação | Definições | Barra de zoom
A | Utilizar zoom óptico apenas | [Tamanho de imagem]: [L] [Zoom Imag. Clara]: [Desligado] [Zoom digital]: [Desligado] |
B | Fazer zoom de imagens sem deterioração | [Tamanho de imagem]: Diferente de [L] [Zoom Imag. Clara]: [Desligado] [Zoom digital]: [Desligado] |
C | Fotografar imagens claras usando [Zoom Imag. Clara] (qualidade de imagem próxima do original) | [Zoom Imag. Clara]: [Lig.] [Zoom digital]: [Desligado] |
D | Fazer zoom até ao alcance máximo de zoom | [Zoom Imag. Clara]: [Lig.] [Zoom digital]: [Lig.] [Zoom Imag. Clara] pode não estar disponível em algumas definições. [Detalhes] |

### Escala de zoom

As escalas de zoom suportadas são diferentes dependendo das definições ou do tamanho da imagem. A tabela abaixo resume as escalas de zoom quando [Zoom Imag. Clara] e [Zoom digital] estiverem regulados para [Lig.], e [Rácio aspecto] estiver regulado para [3:2].

Tamanho de imagem | Operação
A: Zoom óptico | B: Zoom por intervalo sem deterioração (incluindo zoom óptico 3,6×) | C: Zoom com [Zoom Imag. Clara] [Lig.] | D: Zoom com escala máxima de zoom *1
L: 20M | 3,6× | 3,6× | 7,2× | 14×
M: 10M | 3,6× | 5,1× | 10× | 20×
S: 5.0M | 3,6× | 7,2× | 14× | 28×

*1 A escala de zoom máxima é a ampliação total de zoom que se consegue quando a escala de zoom sem deterioração (incluindo zoom óptico 3,6×), [Zoom Imag. Clara] e [Zoom digital] forem usados em conjunto. A escala de zoom máxima varia dependendo das definições.
*2 Quando [Tamanho de imagem] está regulado para [VGA], [Zoom digital] é limitado; a escala de zoom máxima é 54×.
Notas

- A predefinição para [Zoom Imag. Clara] é [Desligado]. [Detalhes]

- A predefinição para [Zoom digital] é [Desligado]. Regule [Zoom digital] para [Lig.] para ampliar imagens mesmo com deterioração. [Detalhes]

- A predefinição para [Tamanho de imagem] é [L]. Para mudar a escala de zoom, mude [Tamanho de imagem]. [Detalhes]

- As funções de zoom sem ser o zoom óptico não estão disponíveis quando fotografar nas seguintes condições:

- Quando a função Obturador de Sorriso for activada

- Quando [Modo de avanço] estiver regulado para [Auto-retrato]

- Quando [Qualidade] está regulado para [RAW] ou [RAW & JPEG]

- A função Detecção de Cara não funciona quando usar outro sem ser o zoom óptico.

Voltar ao topo