Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Usar itens do MENU (Fotografia) > Menu de filmagem de filme > Tam. Imag.(Dual Rec)

## Tam. Imag.(Dual Rec)

Regula o tamanho de imagem fixa captada enquanto grava um filme.

1. MENU 1 [Tam. Imag.(Dual Rec)] tamanho desejado

#### Quando [Definição Gravação] estiver regulado para outro que não [VGA 3M]

| L: 17M | Para ver num televisor de alta definição e imprimir até ao tamanho A3+
| S: 4.2M | Para ver num televisor de alta definição

#### Quando [Definição Gravação] estiver regulado para [VGA 3M]

| L: 13M | Para impressões até A3
| S: 3.2M | Para impressões até 10×15 cm ou 13×18 cm

Tópico Relacionado
Itens do menu de filmagem de filme indisponíveis em alguns modos GRAV
Voltar ao topo