Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Usar itens do MENU (Fotografia) > Menu de filmagem de filme > Definição Gravação

## Definição Gravação

Quanto maior for o tamanho da imagem do filme, melhor é a qualidade da imagem. Quanto maior for a quantidade de dados por segundo (taxa de bits média), maior é a qualidade da imagem.

1. MENU 1 [Definição Gravação] modo desejado

#### Formato ficheiro: AVCHD

FX/FH:
Filmes captados são gravados no formato AVCHD, a aproximadamente 60 campos/seg. (em dispositivos compatíveis com 1080 60i) ou 50 campos/seg. (em dispositivos compatíveis com 1080 50i), no modo de entrelaçamento, com áudio Dolby Digital, formato AVCHD.
PS:
Filmes captados são gravados no formato AVCHD, a aproximadamente 60 fotogramas/seg. (em dispositivos compatíveis com 1080 60i) ou 50 fotogramas/seg. (em dispositivos compatíveis com 1080 50i), no modo progressivo, com áudio Dolby Digital, formato AVCHD.

| Definição Gravação | Taxa de bits média | Descrição
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mbps | Filma a uma maior qualidade de imagem de tamanho 1920×1080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mbps | Filma a uma qualidade de imagem alta de tamanho 1920×1080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mbps | Filma a uma maior qualidade de imagem de tamanho 1920×1080 (60p/50p)

#### Formato ficheiro: MP4

Filmes captados são gravados no formato MPEG-4, a aproximadamente 30 fotogramas/seg. (em dispositivos compatíveis com 1080 60i) ou aproximadamente 25 fotogramas/seg. (em dispositivos compatíveis com 1080 50i), no modo progressivo, com áudio AAC, formato mp4.

| Definição Gravação | Taxa de bits média | Descrição
| 1440×1080 12M | 12 Mbps | Filma em tamanho 1440×1080
| VGA 3M | 3 Mbps | Filma em tamanho VGA

Notas

- Produz-se uma imagem telefoto quando o tamanho de imagem [VGA 3M] estiver seleccionado.

- Quando cria discos AVCHD a partir de filmes gravados em [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] ou [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)], demora tempo, porque a qualidade da imagem tem de ser convertida. Para guardar filmes [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] ou [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] sem converter a qualidade da imagem, use discos Blu-ray.

Tópico Relacionado
Formato ficheiro
Voltar ao topo