Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Fotografia > Definir modo GRAV > Exposição manual

## Exposição manual

BULB
Pode fotografar à sua exposição preferida definindo manualmente a velocidade do obturador e valor de abertura.

1. Regule o selector de modo para (Exposição manual).

1. Carregue em na roda de controlo para seleccionar a velocidade do obturador ou abertura (valor F).

- Cada vez que carregar no centro da roda de controlo, o item a ser regulado mudará.

1. Rode a roda de controlo para seleccionar um valor.

Roda de controlo | Função
| Mover itens
| Definições da velocidade do obturador ou abertura (valor F)

- Seleccione uma velocidade do obturador de 1/2000 segundos a 30 segundos. Pode também fotografar no modo [BULB].

- Quando o zoom estiver regulado totalmente para W, pode seleccionar uma abertura de F1,8 ou F11.
  Quando o zoom estiver regulado totalmente para T, pode seleccionar uma abertura de F4,9 ou F11.

1. Carregue no botão do obturador para fotografar a imagem.

Definir a velocidade do obturador e abertura (valor F)
A diferença entre o valor que definiu e a exposição correcta avaliada pela câmara aparece no ecrã como um valor manual medido (MM).
A: Valor da velocidade do obturador
B: Valor da abertura
C: Manual medido (MM)

- Se regular o valor da exposição para +, as imagens ficam mais brilhantes; para –, as imagens ficam mais escuras. “0” indica a exposição correcta como analisada pela câmara.

- Velocidade do obturador de 0,4 segundos ou mais está indicada por [”], por exemplo, 0,4”.

- Quando regular a velocidade do obturador para mais lenta, recomenda-se o uso de um tripé para prevenir os efeitos da vibração.

- Se seleccionar velocidades de obturador lentas, demora tempo a processar os dados.

Notas

- [ISO AUTO] não pode ser seleccionado para [ISO] no modo [Exposição manual].

- Se não for obtida exposição adequada pelas suas definições, os indicadores de valor de definição no ecrã piscarão. Pode fotografar nesta condição, mas recomenda-se o reajustamento da exposição.

### BULB

Não consegue fotografar rastos com exposição longa. [BULB] é adequado para fotografar rastos de luz, tal como fogo de artifício.

1. Regule o selector de modo para (Exposição manual).

1. Carregue em na roda de controlo para seleccionar a velocidade do obturador.

1. Rode a roda de controlo para a esquerda até [BULB] estar indicado.

1. Carregue até meio no botão do obturador para ajustar o foco.

1. Carregue e mantenha carregado o botão do obturador durante a fotografia.

Desde que carregue no botão do obturador, o obturador permanece aberto.
Notas

- Uma vez que a velocidade do obturador fica lenta e a vibração da câmara tende a ocorrer mais facilmente, recomenda-se o uso de um tripé.

- Quanto maior for o tempo de exposição, mais evidente é o ruído na imagem.

- Após a fotografia, a redução do ruído (Long exp.RR) será feita pela mesma quantidade de tempo em que o obturador esteve aberto. Não pode fotografar mais durante a redução.

- Quando a função [Obt. de Sorriso] ou [HDR Auto] estiver activada, não pode regular a velocidade do obturador para [BULB].

- Se a função [Obt. de Sorriso] ou [HDR Auto] for usada com a velocidade do obturador regulada para [BULB], a velocidade do obturador é regulada temporariamente para 30 segundos.

Tópico Relacionado
Funções não disponíveis em alguns modos GRAV
Itens do menu de fotografia fixa indisponíveis em alguns modos GRAV
Voltar ao topo