Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Usar itens do MENU (Fotografia) > Menu de fotografia fixa > DRO/HDR Auto

## DRO/HDR Auto

Optimiz Alc. Din.
HDR Auto
Corrige o brilho ou contraste.

1. MENU 3 [DRO/HDR Auto] modo desejado

| (Desligado) | Não usa [DRO/HDR Auto].
| (Optimiz Alc Din) | Ao dividir a imagem em pequenas áreas, a câmara analisa o contraste da luz e sombra entre o motivo e o fundo, produzindo a imagem com o brilho ideal e gradação.
| (HDR Auto) | Fotografa três imagens com diferentes exposições e depois sobrepõe a área brilhante da imagem sub-exposta e a área escura da imagem sobre-exposta para criar uma imagem com gradação rica. São gravadas uma imagem com exposição correcta e uma imagem sobreposta.

### Optimiz Alc. Din.

1. MENU 3 [DRO/HDR Auto] [Optimiz Alc Din]

1. Seleccione o nível ideal usando / na roda de controlo.

| (Optimiz Alc Din: auto) | Corrige o brilho automaticamente.
| (Nível)* | Optimiza as gradações de uma imagem gravada em cada área da imagem. Seleccione o nível ideal entre Lv1 (fraco) e Lv5 (forte).

* O número Lv que aparece com a marca indica o actual valor de definição.
Notas

- Quando fotografa com [Optimiz Alc Din], a imagem pode ser ruidosa. Seleccione o nível correcto verificando a imagem gravada, especialmente quando intensifica o efeito.

### HDR Auto

1. MENU 3 [DRO/HDR Auto] [HDR Auto]

1. Seleccione o nível ideal usando / na roda de controlo.

| (HDR auto: dif.exposição auto) | Corrige automaticamente a diferença de exposição.
| (Nível de Diferença de Exposição)* | Define a diferença de exposição com base no contraste do motivo. Seleccione o nível ideal entre 1,0 EV (fraco) e 6,0 EV (forte). Por exemplo, se definir o valor de exposição para 2,0EV, três imagens serão compostas; –1,0EV, exposição ideal e +1,0EV imagens.

* O número EV que aparece com a marca indica o actual valor de definição.
Notas

- Uma vez que o obturador dispara três vezes numa fotografia, tenha cuidado com o seguinte:

- Use esta função quando o motivo estiver quieto ou não pisca os olhos

- Não recomponha.

- Não pode usar esta função com imagens RAW.

- Não pode começar a foto seguinte até o processo de captação estar concluído após fotografar.

- Pode não obter o efeito desejado dependendo da diferença de luminância de um motivo e as condições de fotografia.

- Quando o flash for usado, esta função tem pouco efeito.

- Quando o contraste da cena for baixo ou quando tiver ocorrido significativa vibração da câmara ou desfocagem do motivo, pode não obter boas imagens HDR. Se a câmara detectar essa situação, vem indicado na imagem gravada para o informar dessa situação. Volte a fotografar, conforme necessário, recompondo ou tomando em atenção a desfocagem.

Tópico Relacionado
Itens do menu de fotografia fixa indisponíveis em alguns modos GRAV
Voltar ao topo