Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Меры предосторожности/ Информация о фотоаппарате > Меры предосторожности > Батарейный блок

## Батарейный блок

О зарядке батарейного блока
Эффективное использование батарейного блока
Оставшийся заряд батареи
О хранении батарейного блока
О сроке службы батареи
Совместимый батарейный блок

### О зарядке батарейного блока

- Зарядите батарейный блок (прилагается) перед использованием фотоаппарата в первый раз.

- Батарейный блок можно заряжать, даже если он не полностью разряжен. Кроме того, Вы можете использовать емкость частично заряженного батарейного блока, даже если он был заряжен неполностью.

- Мы рекомендуем Вам заряжать батарейный блок при температуре окружающей среды от 10°C до 30°C. За пределами этого температурного диапазона батарейный блок может заряжаться неэффективно.

### Эффективное использование батарейного блока

- Производительность батареи уменьшается в низкотемпературной среде. Поэтому в холодных местах время работы батарейного блока уменьшается. Для продления срока работы батарейного блока мы рекомендуем следующее:

- Положите батарейный блок в карман близко к телу, чтобы нагреть его, и установите его в фотоаппарат непосредственно перед началом съемки.
  (При наличии в кармане любых металлических предметов, например ключей, остерегайтесь короткого замыкания.)

- В случае частого использования вспышки или вариообъектива батарейный блок быстро разрядится.

- Рекомендуется иметь под рукой запасные батарейные блоки, рассчитанные на время, в два или три раза превышающее ожидаемое время съемки, а также выполнить пробные снимки перед выполнением реальных снимков.

- Не подвергайте батарейный блок воздействию воды. Батарейный блок не является водозащищенным.

- Не оставляйте батарейный блок в чрезмерно нагретых местах, например, в салоне автомобиля, или под прямыми солнечными лучами.

- Если участок разъема батареи загрязнен, фотоаппарат может не включаться или батарейный блок может не заряжаться эффективно. В этом случае слегка протрите пыль мягкой тканью или ватным тампоном, чтобы очистить батарею.

### Оставшийся заряд батареи

- На экране появляется индикатор оставшегося заряда.

A: Высокий
B: Низкий

- Понадобится примерно 1 минута, пока появятся правильные показания индикатора оставшегося заряда батареи.

- Индикатор оставшегося заряда может отображаться неверно при определенных обстоятельствах.

- Если при включенном питании фотоаппарата не выполнять с ним никаких операций в течение определенного промежутка времени, фотоаппарат автоматически выключится. (Функция автоматического выключения питания)

### О хранении батарейного блока

- Перед хранением полностью разрядите батарейный блок и храните фотоаппарат в прохладном, сухом месте. Для поддержания качественной работы батарейного блока полностью заряжайте, а затем полностью разряжайте его в фотоаппарате как минимум раз в год во время хранения.

- Для полного расходования заряда батарейного блока оставьте фотоаппарат в режиме воспроизведения слайд-шоу, пока заряд не израсходуется.

- Для предотвращения загрязнения разъема, короткого замыкания и т.п., обязательно используйте пластиковый пакет и т.п., чтобы избежать контактов с металлическими предметами во время переноски или хранения.

### О сроке службы батареи

- Срок службы батареи ограничен. Со временем, а также при частом использовании емкость батареи уменьшается. Если время работы от батареи значительно сократится, это может означать, что батарею необходимо заменить на новую.

- Срок службы батареи отличается в зависимости от условий ее хранения, условий работы и окружающей среды, в которой используется каждый батарейный блок.

### Совместимый батарейный блок

- Батарейный блок NP-BX1 (прилагается) можно использовать только в моделях Cyber-shot, совместимых с батареей типа X.

В начало страницы