Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Меню видеосъемки > Параметры записи

## Параметры записи

Чем больше размер видеозаписи, тем выше качество изображения. Чем большее количество данных используется в секунду (средняя скорость передачи данных), тем выше будет качество изображения.

1. MENU 1 [Параметры записи] нужный режим

#### Формат файла: AVCHD

FX/FH:
Видеозапись выполняется в формате AVCHD со скоростью приблизительно 60 полей/сек (для 1080 60i-совместимых устройств) или 50 полей/сек (для 1080 50i-совместимых устройств) в чересстрочном режиме со звуком Dolby Digital, формат AVCHD.
PS:
Видеозапись выполняется в формате AVCHD со скоростью приблизительно 60 кадров/сек (для 1080 60i-совместимых устройств) или 50 кадров/сек (для 1080 50i-совместимых устройств) в прогрессивном режиме со звуком Dolby Digital, формат AVCHD.

| Параметры записи | Средняя скорость передачи данных | Описание
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Мбит/сек | Съемка с наивысшим качеством изображения с размером 1920×1080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Мбит/сек | Съемка с высоким качеством изображения с размером 1920×1080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Мбит/сек | Съемка с наивысшим качеством изображения с размером 1920×1080 (60p/50p)

#### Формат файла: MP4

Видеозапись выполняется в формате MPEG-4 на скорости приблизительно 30 кадров/сек (для 1080 60i-совместимых устройств) или приблизительно 25 кадров/сек (для 1080 50i-совместимых устройств) в прогрессивном режиме со звуком AAC, формат mp4.

| Параметры записи | Средняя скорость передачи данных | Описание
| 1440×1080 12M | 12 Мбит/сек | Съемка изображения с размером 1440×1080
| VGA 3M | 3 Мбит/сек | Съемка изображения с размером VGA

Примечания

- При выборе размера изображения [VGA 3M] будет записываться телефотографическое изображение.

- При создании дисков AVCHD из видеозаписей, записанных в режиме [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] или [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)], для этого может потребоваться время, поскольку необходимо будет преобразовать качество изображения. Для сохранения видеозаписей [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] или [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] без преобразования качества используйте диски Blu-ray.

Смежная тема
Формат файла
В начало страницы