Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Использование функций съемки > Режим протяжки

## Режим протяжки

Автоматическая съемка с таймером самозапуска
Вы можете установить режим протяжки, например, непрерывный, автоспуск или брекетинг. Вы также можете выбрать параметр [Режим протяжки] в MENU.

1. Нажмите кнопку / (Режим протяжки) на колесике управления.

1. Выберите нужный режим с помощью колесика управления.

- Выберите подробные установки с помощью кнопок /, если выбранный режим имеет такие опции.

| (Покадров. Съемка) | Выполнение фотоаппаратом одиночного фотоснимка без использования таймера самозапуска.
| (Непрерыв. Съемка) | При нажатой кнопке затвора фотоаппарат выполняет непрерывную съемку изображений.
| (Пр-тСкорНепр) | Непрерывная съемка изображений с высокой скоростью при нажатии и удерживании кнопки затвора. Настройки фокусировки и яркости первого снимка используются для следующих снимков.
| (Автоспуск) | Установка 10-секундной или 2-секундной задержки таймера автоспуска. При нажатии на кнопку затвора лампочка таймера самозапуска начнет мигать, и до срабатывания затвора будет звучать сигнал. Для отмены нажмите кнопку / еще раз.
| (Автопортрет) | Установка таймера самозапуска в положение таймера автоспуска. При распознавании фотоаппаратом указанного количества лиц, раздается звуковой сигнал, а затем через 2 секунды срабатывает затвор.
| (Автоспуск (непр.)) | Фотоаппарат выполняет серийную съемку кадров через 10 секунд после нажатия кнопки затвора. Выберите количество кадров от трех до пяти.
| (Брек.: Непрер.) | Съемка трех изображений с различной степенью яркости. Вы можете установить значение отклонения (шага) задержки.
| (Брекетинг WB) | Съемка трех изображений с различной степенью яркости в соответствии с выбранными установками баланса белого, цветовой температуры и цветного фильтра. Вы можете выбрать значение отклонения (шага) задержки из значений [Lo] или [Hi].

Рекомендации по предотвращению размытости
Движение рук или тела во время удерживания фотоаппарата и нажатия кнопки затвора приводит к “дрожанию фотоаппарата”.
Дрожание фотоаппарата часто возникает в условиях слабого освещения или при низкой скорости затвора, например, в режиме (Ночной портрет) или (Ночная Сцена).
Чтобы уменьшить дрожание фотоаппарата, установите таймер самозапуска на 2-секундную задержку и плотно прижмите руки к туловищу после нажатия на кнопку затвора.
Примечания

- Когда опция [Режим протяжки] установлена в положение [Автоспуск (непр.)] или [Брек.: Непрер.], опция [Режим вспышки] устанавливается в положение [Вспышка выкл].

- При низком уровне заряда батареи или при заполненной карте памяти серийная съемка остановится.

### Автоматическая съемка с таймером самозапуска

Направьте объектив на себя таким образом, чтобы на экране отобразилось выбранное число лиц. Затвор сработает автоматически. Не перемещайте фотоаппарат после звукового сигнала.

- Выполнить съемку можно также, нажимая кнопку затвора во время этой операции.

Смежная тема
Режим протяжки
Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы