Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Использование функций съемки > DISP (Вид экрана)

## DISP (Вид экрана)

Отображение гистограммы

1. Нажмите кнопку (Вид экрана) на колесике управления, а затем выберите нужный режим.

- Доступные для выбора режимы можно установить с помощью пункта MENU 1 [Кнопка DISP(Монитор)].

#### В режиме съемки

Графич. инф. | Показывает основную информацию о съемке. Графически показывает значение скорости затвора и диафрагмы.
Показать всю инф. | Отображать информацию о записи.
Не показывать | Не отображать информацию о записи.
Уровень | Отображение справочного индикатора, показывающего угол наклона фотоаппарата в левую или правую сторону. Если фотоаппарат удерживается на уровне, этот справочный индикатор высвечивается зеленым цветом.
Гистограмма | Отображение распределения освещенности в графическом виде (в виде гистограммы). Этот режим можно установить путем выбора пункта MENU 1 [Кнопка DISP(Монитор)] [Гистограмма].

#### В режиме воспроизведения

Основная инф. | Отображать информацию о записи.
Гистограмма | Отображение гистограммы и информации о записи.
Не показывать | Не отображать информацию о записи.

Графическая информация
Графическая информация показывает значение скорости затвора и диафрагмы в графическом виде на изображении, благодаря чему вы можете легко понять систему экспозиции. Полосный индикатор скорости затвора и полосный индикатор значения диафрагмы показывают текущие значения.
A: Скорость затвора
B: Величина диафрагмы

### Отображение гистограммы

Гистограмма представляет собой схему, показывающую яркость изображения. Графическая индикация указывает яркое изображение при смещении в правую сторону (A) и темное изображение при смещении в левую сторону (B).

1. Выберите пункт MENU 1 [Кнопка DISP(Монитор)].

1. Установите флажок [Гистограмма], а затем нажмите кнопку MENU.

1. Повторно нажимайте кнопку (Вид экрана) в режиме съемки для отображения гистограммы.

Примечания

- Гистограмма также появится при воспроизведении одиночного изображения, но Вы не сможете отрегулировать экспозицию.

- Гистограмма не появляется в следующих случаях:

- При записи/воспроизведении видеозаписей

- При съемке в режиме [Панорамная съемка] или просмотре панорамных изображений

- Большое различие в отображаемой гистограмме при съемке и во время воспроизведения может иметь место в следующих случаях:

- Мигает вспышка.

- Скорость затвора низкая или высокая.

- Гистограмма может не появляться для изображений, записанных с помощью других фотоаппаратов.

Смежная тема
Кнопка DISP(Монитор)
В начало страницы