Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Фотосъемка > Увеличение (фотосъемка)

## Увеличение (фотосъемка)

Доступное увеличение
Кратность увеличения
Позволяет увеличивать изображение во время съемки с помощью рычажка W/T (увеличение). Функция оптического увеличения фотоаппарата позволяет увеличивать изображения с кратностью до 3,6×.
Оптическое увеличение позволяет увеличивать изображение без ухудшения его исходного качества.

1. Установите фотоаппарат в режим съемки.

1. Поверните рычажок W/T (увеличение).

- Поворачивайте рычажок в сторону T для увеличения или в сторону W для уменьшения.

Примечания

- В режиме [Панорамная съемка] вариообъектив блокируется в сторону W.

### Доступное увеличение

Фотоаппарат достигает высокого масштаба увеличения путем объединения нескольких способов увеличения. Значок и полоса увеличения на экране будут изменяться в соответствии с используемым увеличением.

1. Масштаб оптического увеличения

A: Оптическое увеличение
Функция оптического увеличения фотоаппарата позволяет увеличивать изображения с кратностью до 3,6×.

1. Масштаб увеличения, за исключением оптического увеличения

B: Увеличение с исходным качеством изображения
Если функция [Размер изобр.] установлена в положение, отличное от [L], вы сможете выполнять фотосъемку без ухудшения качества оригинального изображения, даже если масштаб оптического увеличения превышает 3,6×, путем обрезки изображения.
C: () [Увел. четк. изобр.]
Увеличение с близким к исходному качеством изображения [Подробно]
D: () [Цифров увелич]
Более низкое в сравнении с исходным качество изображения [Подробно]

| Операция | Установки | Полоса увеличения
A | Использование только оптического увеличения | [Размер изобр.]: [L] [Увел. четк. изобр.]: [Выкл] [Цифров увелич]: [Выкл] |
B | Увеличение изображений без ухудшения качества | [Размер изобр.]: Oтличное от [L] [Увел. четк. изобр.]: [Выкл] [Цифров увелич]: [Выкл] |
C | Получение четких изображений с помощью функции [Увел. четк. изобр.] (близкое к исходному качество изображения) | [Увел. четк. изобр.]: [Вкл] [Цифров увелич]: [Выкл] |
D | Масштабирование с максимальным масштабом увеличения | [Увел. четк. изобр.]: [Вкл] [Цифров увелич]: [Вкл] Функция [Увел. четк. изобр.] для некоторых установок может быть недоступна. [Подробно] |

### Кратность увеличения

Поддерживаемые масштабы увеличения зависят от установок или размера изображения. В таблице ниже приведены масштабы увеличения в случае установки функции [Увел. четк. изобр.] и [Цифров увелич] в положение [Вкл] и функции [Формат] в положение [3:2].

Размер изобр. | Операция
A: Оптическое увеличение | B: Масштаб увеличения без ухудшения качества (включая 3,6-кратное оптическое увеличение) | C: Увеличение с помощью [Увел. четк. изобр.] [Вкл] | D: Увеличение с максимальным масштабом увеличения*1
L: 20M | 3,6× | 3,6× | 7,2× | 14×
M: 10M | 3,6× | 5,1× | 10× | 20×
S: 5.0M | 3,6× | 7,2× | 14× | 28×

*1 Максимальный масштаб увеличения представляет собой общее значение увеличения, которого можно достичь без ухудшения качества (включая 3,6-кратное оптическое увеличение), путем одновременного использования функций [Увел. четк. изобр.] и [Цифров увелич]. Максимальный масштаб увеличения зависит от установок.
*2 Если параметр [Размер изобр.] установлен в положение [VGA], функция [Цифров увелич] имеет ограниченное действие; максимальный масштаб увеличения равен 54×.
Примечания

- Установкой по умолчанию для функции [Увел. четк. изобр.] является положение [Выкл]. [Подробно]

- Установкой по умолчанию для функции [Цифров увелич] является положение [Выкл]. Установите функцию [Цифров увелич] в положение [Вкл] для увеличения изображений даже с ухудшением качества. [Подробно]

- Установкой по умолчанию для функции [Размер изобр.] является положение [L]. Для изменения кратности увеличения измените значение опции [Размер изобр.]. [Подробно]

- Функции увеличения, за исключением оптического увеличения, недоступны во время съемки в следующих ситуациях:

- Если активирована функция Распознавание улыбки

- Если опция [Режим протяжки] установлена в положение [Автопортрет]

- Если параметр [Качество] установлен в положение [RAW] или [RAW и JPEG].

- Функция распознавания лиц не работает с функциями увеличения, за исключением оптического увеличения.

В начало страницы