Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Меню фотосъемки > Режим протяжки

## Режим протяжки

Вы можете установить режим протяжки, например, непрерывный, автоспуск или брекетинг.
Параметр [Режим протяжки] можно установить с помощью кнопки / (Режим протяжки).

1. MENU 2 [Режим протяжки] нужный режим

- Нажмите кнопку / на колесике управления для выбора нужной установки при выборе режима с собственными значениями установки.

| (Покадров. Съемка) | Выполнение фотоаппаратом одиночного фотоснимка без использования таймера самозапуска.
| (Непрерыв. Съемка) | При нажатой кнопке затвора фотоаппарат выполняет непрерывную съемку изображений.
| (Пр-тСкорНепр) | Непрерывная съемка изображений с высокой скоростью при нажатии и удерживании кнопки затвора. Настройки фокусировки и яркости первого снимка используются для следующих снимков.
| (Автоспуск) | Установка 10-секундной или 2-секундной задержки таймера автоспуска. При нажатии на кнопку затвора лампочка таймера самозапуска начнет мигать, и до срабатывания затвора будет звучать сигнал. Для отмены нажмите кнопку / еще раз.
| (Автопортрет) | Установка таймера самозапуска в положение таймера автоспуска. При распознавании фотоаппаратом указанного количества лиц, раздается звуковой сигнал, а затем через 2 секунды срабатывает затвор.
| (Автоспуск (непр.)) | Фотоаппарат выполняет серийную съемку кадров через 10 секунд после нажатия кнопки затвора. Выберите количество кадров от трех до пяти.
| (Брек.: Непрер.) | Съемка трех изображений с различной степенью яркости. Вы можете установить значение отклонения (шага) задержки.
| (Брекетинг WB) | Съемка трех изображений с различной степенью яркости в соответствии с выбранными установками баланса белого, цветовой температуры и цветного фильтра. Вы можете выбрать значение отклонения (шага) задержки из значений [Lo] или [Hi].

Смежная тема
Режим протяжки
Пункты меню фотосъемки, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы