Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Меню фотосъемки > DRO/Авто HDR

## DRO/Авто HDR

Оптимизатор Д-диапазона
Авто HDR
Коррекция яркости или контрастности.

1. MENU 3 [DRO/Авто HDR] нужный режим

| (Выкл) | [DRO/Авто HDR] не используется.
| (Опт.Д-диап.) | Путем разделения изображения на небольшие области, фотоаппарат анализирует контрастность света и тени объекта и фона, что позволяет получить изображение с оптимальной яркостью и градацией.
| (Авто HDR) | Выполняется съемка трех изображений с разной экспозицией и последующее наложение яркой области недоэкспонированного изображения и темной области переэкспонированного изображения для создания изображения с богатой градацией. Будет записано одно изображение с надлежащей экспозицией и одно наложенное изображение.

### Оптимизатор Д-диапазона

1. MENU 3 [DRO/Авто HDR] [Опт.Д-диап.]

1. Выберите оптимальный уровень с помощью кнопок / на колесике управления.

| (Оптимизатор Д-диапазона: Авто) | Автоматическая коррекция яркости.
| (Уровень)* | Оптимизация градаций записанного изображения в каждой из областей изображения. Выберите оптимальный уровень от значения Lv1 (слабый) до Lv5 (сильный).

* Значение Lv, которое отображается со значком , указывает текущее значение установки.
Примечания

- При съемке с использованием функции [Опт.Д-диап.] на изображении может быть много шума. Выберите надлежащий уровень путем проверки записанного изображения, особенно при усилении эффекта.

### Авто HDR

1. MENU 3 [DRO/Авто HDR] [Авто HDR]

1. Выберите оптимальный уровень с помощью кнопок / на колесике управления.

| (Авто HDR: Сдвиг экспоз. Авто) | Автоматическая коррекция разницы в экспозиции.
| (Уровень разницы в экспозиции)* | Установка разницы в экспозиции в зависимости от контрастности объекта. Выберите оптимальный уровень от значения 1,0 EV (слабый) до 6,0 EV (сильный). Например, при установке значения экспозиции 2,0EV будут созданы три изображения; изображение с экспозицией –1,0EV, изображение с оптимальной экспозицией и изображение с экспозицией +1,0EV.

* Значение EV, которое отображается со значком , указывает текущее значение установки.
Примечания

- Поскольку затвор срабатывает трижды для одного снимка, внимательно проверьте следующее:

- Используйте эту функцию, когда объект неподвижен или не мигает.

- Не меняйте композицию.

- Эту функцию невозможно использовать с изображениями RAW.

- Вы не сможете начать следующую съемку до тех пор, пока обработка после данной съемки не будет завершена.

- Вы можете не получить нужного эффекта в зависимости от разницы в освещении объекта и условий съемки.

- При использовании вспышки эта функция не оказывает большого эффекта.

- В случае низкой контрастности сцены или значительного дрожания фотоаппарата или смазывания объекта вы можете не получить хороших изображений HDR. Если фотоаппарат обнаружит такую ситуацию, на записанном изображении появится индикация , информирующая об этой ситуации. При необходимости выполните повторную съемку, изменив композицию или не допуская смазывания.

Смежная тема
Пункты меню фотосъемки, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы