Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Установка режима ЗАПИСИ > Ручной экспозиция

## Ручной экспозиция

BULB
Вы можете выполнять съемку с нужной экспозицией, установив вручную скорость затвора и значение диафрагмы.

1. Установите диск режимов в положение (Ручной экспозиция).

1. Нажмите кнопку на колесике управления для выбора скорости затвора, диафрагмы (значения F).

- При каждом нажатии на центр колесика управления устанавливаемый пункт будет изменяться.

1. Поверните колесико управления для выбора значения.

Колесико управления | Функция
| Перемещение пунктов
| Установки скорости затвора/диафрагмы (значения F)

- Выберите скорость затвора от 1/2000 секунд до 30 секунд. Вы также можете выполнять съемку в режиме [BULB].

- Если увеличение установлено полностью в сторону W, можно выбрать значение диафрагмы F1,8 или F11.
  Если увеличение установлено полностью в сторону T, можно выбрать значение диафрагмы F4,9 или F11.

1. Нажмите кнопку затвора для выполнения съемки.

Установка скорости затвора и диафрагмы (значения F)
Разница между установленным значением и надлежащей экспозицией, определенной фотоаппаратом, появится на экране в виде измеренного вручную значения (MM).
A: Значение скорости затвора
B: Величина диафрагмы
C: Ручной режим измерения (MM)

- В случае установки значения экспозиции в сторону + изображения становятся ярче, а в случае установки значения в сторону – изображения становятся темнее. Значение “0” обозначает надлежащую экспозицию, определенную фотоаппаратом.

- Скорость затвора величиной в 0,4 секунды или более обозначается в виде [”], например, 0,4”.

- Если Вы устанавливаете более низкую скорость затвора, рекомендуется использовать штатив для предотвращения влияния вибрации.

- Если Вы выберете низкую скорость затвора, потребуется время для обработки данных.

Примечания

- Значение [ISO AUTO] для функции [ISO] в режиме [Ручной экспозиция] выбрать невозможно.

- Если с помощью установок надлежащая экспозиция не будет достигнута, на экране будут мигать индикаторы значений установки. В этих условиях Вы можете выполнить съемку, однако рекомендуется отрегулировать экспозицию еще раз.

### BULB

Вы можете выполнять съемку следов с помощью длительной экспозиции. [BULB] подходит для съемки следов светящихся объектов, например, фейерверков.

1. Установите диск режимов в положение (Ручной экспозиция).

1. Нажмите кнопку на колесике управления для выбора скорости затвора.

1. Поворачивайте колесико управления против часовой стрелки до тех пор, пока не будет указано [BULB].

1. Нажмите кнопку затвора наполовину для регулировки фокусировки.

1. Нажмите и держите нажатой кнопку затвора на протяжении всего времени съемки.

Затвор остается открытым, пока нажата кнопка затвора.
Примечания

- Поскольку скорость затвора замедляется и влияние дрожания фотоаппарата усиливается, рекомендуется использовать штатив.

- Чем больше время экспозиции, тем более заметным становится шум на изображениях.

- После съемки в течение времени, в течение которого был открыт затвор, будет работать система шумоподавления (ШП длит. экспоз.). Вы не можете делать следующие снимки во время шумоподавления.

- При включенной функции [Smile Shutter] или [Авто HDR] установить скорость затвора в положение [BULB] невозможно.

- При использовании функции [Smile Shutter] или [Авто HDR] с установкой скорости затвора в положение [BULB], для скорости затвора будет временно установлено значение 30 секунд.

Смежная тема
Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
Пункты меню фотосъемки, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы