Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Používanie položiek MENU (Snímanie) > Ponuka režimu snímania statických záberov > Drive Mode

## Drive Mode

Môžete nastaviť režim spôsobu snímania, ako napríklad nepretržité snímanie, samospúšť alebo snímanie s gradáciou.
[Drive Mode] sa dá nastaviť pomocou tlačidla / (Drive Mode).

1. MENU 2 [Drive Mode] požadovaný režim

- Stlačením / na otočnom ovládači zvoľte požadované nastavenie pri voľbe režimu s vlastnými hodnotami nastavení.

| (Single Shooting) | Fotoaparát nasníma samostatný záber bez použitia samospúšte.
| (Cont. Shooting) | Počas stlačeného tlačidla spúšte fotoaparát sníma nepretržité zábery.
| (Spd Priority Cont.) | Počas podržania stlačeného tlačidla spúšte sa nepretržite snímajú zábery pri vysokej rýchlosti. Nastavenia zaostrenia a jasu prvého záberu sa použijú pre nasledujúce zábery.
| (Self-timer) | Samospúšť sa nastaví na 10-sekundové alebo 2-sekundové oneskorenie. Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte bliká a znie pípanie, až kým sa spúšť nespustí. Opakovaným stlačením / režim zrušíte.
| (Self-portrait) | Nastaví samospúšť na samospúšť autoportrétu. Keď fotoaparát rozpozná určitý počet tvárí, ozve sa pípnutie a spúšť sa uvedie do činnosti o 2 sekundy neskôr.
| (Self-timer(Cont)) | Fotoaparát postupne nasníma nepretržité zábery v jednej sekvencii po uplynutí 10 sekúnd po stlačení tlačidla spúšte. Zvoľte počet snímok z troch alebo piatich.
| (Bracket: Cont.) | Nasnímajú sa tri zábery, každý s odlišným stupňom jasu. Môžete nastaviť hodnotu odchýlky gradácie (kroky).
| (WB bracket) | Nasnímajú sa tri zábery, každý s odlišným stupňom jasu podľa zvolených nastavení vyváženia bielej farby, farebnej teploty a farebného filtra. Môžete nastaviť hodnotu odchýlky gradácie (kroky) od [Lo] alebo [Hi].

Súvisiaca téma
Drive Mode
Položky ponuky režimu snímania statických záberov, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Späť na začiatok