Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Nastavenie režimu snímania REC > Manual Exposure

## Manual Exposure

BULB
Môžete snímať so svojou obľúbenou expozíciou manuálnym nastavením rýchlosti uzávierky a hodnoty clony.

1. Otočný prepínač režimov nastavte na (Manual Exposure).

1. Stlačením na otočnom ovládači zvoľte rýchlosť uzávierky alebo clonu (hodnotu F).

- Po každom stlačení stredu otočného ovládača sa nastavovaná položka zmení.

1. Otočením otočného ovládača zvoľte hodnotu.

Otočný ovládač | Funkcia
| Pohyblivé objekty
| Nastavenia rýchlosti uzávierky alebo clony (hodnoty F)

- Zvoľte rýchlosť uzávierky od 1/2000 sekundy do 30 sekúnd. Snímať môžete aj v režime [BULB].

- Keď je zoom nastavený v krajnej polohe W, môžete zvoliť clonu F1,8 alebo F11.
  Keď je zoom nastavený v krajnej polohe T, môžete zvoliť clonu F4,9 alebo F11.

1. Stlačením tlačidla spúšte nasnímajte záber.

Nastavenie rýchlosti uzávierky a clony (hodnoty F)
Rozdiel medzi hodnotou, ktorú ste nastavili a správnou expozíciou určenou fotoaparátom, sa na displeji zobrazí ako hodnota odmeraná manuálne (MM).
A: Hodnota rýchlosti uzávierky
B: Hodnota clony
C: Hodnota odmeraná manuálne (MM)

- Ak nastavíte hodnotu expozície smerom k +, zábery budú svetlejšie; ak smerom k –, zábery budú tmavšie. „0“ naznačuje správnu expozíciu tak, ako ju analyzoval fotoaparát.

- Rýchlosť uzávierky 0,4 sekundy alebo nižšiu zobrazuje [”], napríklad 0,4”.

- Pri nastavení nižšej rýchlosti uzávierky sa odporúča použitie statívu, aby sa zamedzilo účinkom vibrácií.

- Ak zvolíte nízke rýchlosti uzávierky, spracovanie dát bude trvať dlhšie.

Poznámky

- [ISO AUTO] sa nedá zvoliť pre [ISO] v režime [Manual Exposure] .

- Ak sa po vykonaní vašich nastavení nezíska správna expozícia, indikátory hodnôt nastavení na displeji budú blikať. Snímanie je možné aj za takýchto podmienok, ale odporúča sa opätovné nastavenie expozície.

### BULB

S dlhou expozíciou môžete snímať stopy. [BULB] je vhodný na snímanie stôp, ktoré zanecháva svetlo, ako napríklad pri ohňostroji.

1. Otočný prepínač režimov nastavte na (Manual Exposure).

1. Stlačením na otočnom ovládači zvoľte rýchlosť uzávierky.

1. Otáčajte otočný ovládač proti smeru pohybu hodinových ručičiek dovtedy, kým sa nezobrazí indikátor [BULB].

1. Stlačením tlačidla spúšte do polovice nastavte zaostrenie.

1. Tlačidlo spúšte podržte stlačené počas celého snímania.

Pokiaľ je stlačené tlačidlo spúšte, uzávierka zostáva otvorená.
Poznámky

- Keďže sa rýchlosť uzávierky zníži a ľahšie tak dochádza k chveniu fotoaparátu, odporúča sa použitie statívu.

- Čím dlhší je expozičný čas, tým zreteľnejší je šum na zábere.

- Po snímaní sa vykoná potlačenie šumu (Long Exposure NR) pre rovnaký časový interval, ako interval, počas ktorého bola uzávierka otvorená. Počas procesu potlačenia šumu nie je možné vykonávať žiadne ďalšie snímanie.

- Keď je aktivovaná funkcia [Smile Shutter] alebo [Auto HDR], nie je možné nastaviť rýchlosť uzávierky na [BULB].

- Ak sa funkcia [Smile Shutter] alebo [Auto HDR] použije s rýchlosťou uzávierky nastavenou na [BULB], rýchlosť uzávierky sa dočasne nastaví na 30 sekúnd.

Súvisiaca téma
Funkcie, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Položky ponuky režimu snímania statických záberov, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Späť na začiatok