Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Používanie položiek MENU (Snímanie) > Ponuka režimu snímania videozáznamov > Record Setting

## Record Setting

Čím je rozlíšenie obrazu videozáznamu vyššie, tým vyššia bude aj kvalita obrazu. Čím sa použije vyšší počet dát za sekundu (priemerná prenosová rýchlosť), tým bude kvalita záberu vyššia.

1. MENU 1 [Record Setting] požadovaný režim

#### File Format: AVCHD

FX/FH:
Nasnímané videozáznamy sa zaznamenávajú vo formáte AVCHD, pri približne 60 polsnímkach za sekundu (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 60i) alebo približne 50 polsnímkach za sekundu (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 50i), v režime prekladaného riadkovania, so zvukovým signálom vo formáte Dolby Digital, vo formáte AVCHD.
PS:
Nasnímané videozáznamy sa zaznamenávajú vo formáte AVCHD, pri približne 60 snímkach za sekundu (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 60i) alebo približne 50 snímkach za sekundu (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 50i), v režime progresívneho neprekladaného riadkovania, so zvukovým signálom vo formáte Dolby Digital, vo formáte AVCHD.

| Record Setting | Priemerná prenosová rýchlosť | Popis
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mb/s | Snímanie s najvyššou kvalitou obrazu s rozlíšením 1920 × 1080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mb/s | Snímanie s vysokou kvalitou obrazu s rozlíšením 1920 × 1080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mb/s | Snímanie s najvyššou kvalitou obrazu s rozlíšením 1920 × 1080 (60p/50p)

#### File Format: MP4

Nasnímané videozáznamy sa zaznamenávajú vo formáte MPEG-4, pri približne 30 snímkach za sekundu (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 60i) alebo približne 25 snímkach za sekundu (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 50i), v režime progresívneho neprekladaného riadkovania, so zvukovým signálom vo formáte AAC, vo formáte mp4.

| Record Setting | Priemerná prenosová rýchlosť | Popis
| 1440×1080 12M | 12 Mb/s | Sníma sa s rozlíšením 1440 × 1080
| VGA 3M | 3 Mb/s | Sníma sa s rozlíšením VGA

Poznámky

- Záber telefoto sa vytvorí po zvolení veľkosti záberu [VGA 3M].

- Vytváranie AVCHD diskov z videozáznamov nasnímaných vo formáte [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] alebo [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] bude určitý čas trvať, keďže sa musí skonvertovať kvalita obrazu. Ak chcete uložiť videozáznamy vo formáte [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] alebo [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] bez konverzie kvality obrazu, použite Blu-ray disky.

Súvisiaca téma
File Format
Späť na začiatok