Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Používanie položiek MENU (Snímanie) > Ponuka režimu snímania statických záberov > DRO/Auto HDR

## DRO/Auto HDR

Optimalizátor rozsahu D
Auto HDR
Vykoná sa korekcia jasu alebo kontrastu.

1. MENU 3 [DRO/Auto HDR] požadovaný režim

| (Off) | Nepoužíva sa [DRO/Auto HDR].
| (D-Range Opt.) | Rozdelením záberu na malé oblasti fotoaparát analyzuje kontrast svetla a tieňa medzi snímaným objektom a pozadím, čím sa vytvorí záber s optimálnym jasom a gradáciou.
| (Auto HDR) | Nasnímajú sa tri zábery s odlišnou expozíciou a potom sa prekryjú jasná oblasť podexponovaného záberu a tmavá oblasť preexponovaného záberu s cieľom vytvoriť záber s bohatou gradáciou. Zaznamenajú sa jeden záber so správnou expozíciou a jeden prekrytý záber.

### Optimalizátor rozsahu D

1. MENU 3 [DRO/Auto HDR] [D-Range Opt.]

1. Zvoľte optimálnu hodnotu pomocou / na otočnom ovládači.

| (D-Range Optimizer: Auto) | Korekcia jasu sa vykoná automaticky.
| (Úroveň)* | Optimalizuje sa gradácia nasnímaného záberu v každej oblasti záberu. Zvoľte optimálnu úroveň od Lv1 (slabá) do Lv5 (silná).

* Číslo Lv, ktoré sa zobrazuje spolu so značkou naznačuje aktuálnu hodnotu nastavenia.
Poznámky

- Pri snímaní s [D-Range Opt.] sa na zábere môže vyskytovať šum. Zvoľte správnu úroveň po kontrole nasnímaného záberu, hlavne pri zvýraznení daného efektu.

### Auto HDR

1. MENU 3 [DRO/Auto HDR] [Auto HDR]

1. Zvoľte optimálnu hodnotu pomocou / na otočnom ovládači.

| (Auto HDR: Exposure Diff. Auto) | Automaticky sa vykoná korekcia rozdielu expozície.
| (Úroveň rozdielu expozície)* | Nastaví sa rozdiel expozície, a to na základe kontrastu snímaného objektu. Zvoľte optimálnu úroveň od 1,0 EV (slabá) do 6,0 EV (silná). Napríklad, ak nastavíte hodnotu expozície na 2,0 EV, vytvorí sa kompozícia troch záberov; zábery s –1,0 EV, optimálnou expozíciou a +1,0 EV.

* Číslo EV, ktoré sa zobrazuje spolu so značkou naznačuje aktuálnu hodnotu nastavenia.
Poznámky

- Keďže sa spúšť aktivuje trikrát pre jeden záber, dávajte pozor na nasledovné:

- Túto funkciu použite vtedy, keď je objekt nehybný alebo nežmurká

- Nevytvárajte novú kompozíciu záberu.

- Túto funkciu nie je možné použiť pri záberoch vo formáte RAW.

- Ďalší záber nie je možné spustiť, pokiaľ sa proces zachytenia po nasnímaní záberu nedokončí.

- Požadovaný efekt sa nemusí dosiahnuť, a to v závislosti od rozdielu svetelnosti objektu a podmienok pri snímaní.

- Keď sa použije blesk, táto funkcia má slabý účinok.

- Keď je kontrast snímanej scény nedostatočný, alebo dôjde k značnému chveniu fotoaparátu či rozmazaniu objektu, nemusia sa získať dobré zábery HDR. Ak fotoaparát zistí takúto situáciu, na snímanom zábere sa zobrazí s cieľom informovať vás o tejto situácii. Podľa potreby zopakujte snímanie, zmeňte kompozíciu záberu alebo dávajte pozor na jeho rozmazanie.

Súvisiaca téma
Položky ponuky režimu snímania statických záberov, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Späť na začiatok