Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Filminspelningsmenyn > Inspelningsinställning

## Inspelningsinställning

Ju större bildstorlek som används för filmen, desto högre bildkvalitet. Ju större mängd data som används per sekund (genomsnittligt bittal), desto högre bildkvalitet.

1. MENU 1 [Inspelningsinställning] önskat läge

#### Filformat: AVCHD

FX/FH:
Filmerna som spelas in lagras i AVCHD-format, med ungefär 60 fält/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater) respektive 50 fält/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i interlace-format med Dolby Digital-ljud, AVCHD-format.
PS:
Filmerna som spelas in lagras i AVCHD-format, med ungefär 60 bildrutor/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater) respektive 50 bildrutor/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i progressivt format med Dolby Digital-ljud, AVCHD-format.

| Inspelningsinställning | Genomsnittligt bittal | Beskrivning
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mbps | Används för att filma med högsta möjliga bildkvalitet i storleken 1920×1080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mbps | Används för att filma med hög bildkvalitet i storleken 1920×1080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mbps | Används för att filma med högsta möjliga bildkvalitet i storleken 1920×1080 (60p/50p)

#### Filformat: MP4

Filmerna som spelas in lagras i MPEG-4-format, med ungefär 30 bildrutor/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater) respektive 25 bildrutor/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i progressivt format med AAC-ljud i mp4-format.

| Inspelningsinställning | Genomsnittligt bittal | Beskrivning
| 1440×1080 12M | 12 Mbps | Inspelning i 1440×1080-format
| VGA 3M | 3 Mbps | Används för att filma i VGA-format

Observera

- När bildstorleken är inställd på [VGA 3M] blir bilden i teleformat.

- Att skapa en AVCHD-skiva från filmer som är inspelade i något av formaten [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] eller [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] kan ta lång tid, eftersom bildkvaliteten måste omvandlas. Om du vill spara filmer i formaten [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] eller [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] utan att omvandla bildkvaliteten, så använd Blu-ray-skivor.

Relaterade ämnen
Filformat
Tillbaka till överst