Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av tagningsläget > Manuell exponering

## Manuell exponering

BULB
Du kan ta bilder med exponeringen som du själv vill ha den genom att ställa in slutartiden och bländaren för hand.

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Manuell exponering).

1. Tryck på på styrratten för att välja slutartid eller bländare (F-värde).

- Varje gång man trycker i mitten på styrratten ändras inställningspunkten.

1. Vrid på styrratten för att välja värde.

Styrratt | Funktion
| Val av inställningspunkt
| Inställning av slutartid eller bländare (F-värde)

- Välj en slutartid från 1/2000 sekund till 30 sekunder. Det går även att ta bilder i [BULB]-läge.

- När zoomen är inställd så långt det går på W-sidan går bländaren att ställa in på F1,8 eller F11.
  När zoomen är inställd så långt det går på T-sidan går bländaren att ställa in på F4,9 eller F11.

1. Tryck ner avtryckaren för att ta bilden.

Inställning av slutartiden och bländaren (F-värde)
Skillnaden mellan det värde du själv har ställt in och vad kameran bedömer vara rätt exponering visas som ett manuellt uppmätt värde (MM) på skärmen.
A: Slutartidsvärde
B: Bländarvärde
C: Manuellt uppmätt värde (MM)

- Om man ändrar exponeringsvärdet mot + blir bilden ljusare, och om man ändrar det mot – blir bilden mörkare. ”0” markerar vad kamerans analys bedömer som rätt exponering.

- Slutartider på 0,4 sekunder och däröver markeras med [”], till exempel 0,4”.

- När du ställer in en lång slutartid rekommenderar vi att du använder stativ för att undvika skakningsoskärpa.

- När en lång slutartid används tar det längre tid att bearbeta bildens data.

Observera

- Punkten [ISO] går inte att ställa in på [ISO AUTO] i läget [Manuell exponering].

- Om de nuvarande inställningarna inte kommer att ge en korrekt exponering blinkar indikatorerna för inställningsvärdena på skärmen. Det går visserligen att ta bilden i det läget, men vi rekommenderar att du justerar exponeringsinställningarna.

### BULB

Det går att ta bilder med spår efter motivets rörelser genom att använda en lång exponeringstid. [BULB]-läget är lämpligt att använda för att ta bilder på ljusspår av t.ex. fyrverkerier.

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Manuell exponering).

1. Tryck på på styrratten för att välja slutartid.

1. Vrid styrratten moturs tills [BULB] visas på skärmen.

1. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.

1. Tryck ner avtryckaren och håll den nedtryckt under hela tagningstiden.

Slutaren förblir öppen så länge avtryckaren hålls nedtryckt.
Observera

- Eftersom slutartiden blir väldigt lång och risken för skakningsoskärpa därmed ökar, rekommenderar vi att du använder stativ.

- Ju längre exponeringstid, desto mer framträdande blir störningarna i bilden.

- Efter tagningen utförs brusreducering (Långexp.brusred) under lika lång tid som slutaren var öppen. Det går inte att ta fler bilder medan brusreduceringen pågår.

- När [Leendeavkänning]-funktionen eller [Auto HDR]-funktionen är aktiverad går det inte att ställa in slutartiden på [BULB].

- Om [Leendeavkänning]-funktionen eller [Auto HDR]-funktionen används medan slutartiden är inställd på [BULB], ändras slutartiden tillfälligt till 30 sekunder.

Relaterade ämnen
Funktioner som bara går att använda i somliga tagningslägen
Punkter på stillbildstagningsmenyn som bara går att använda i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst