Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Tagning av stillbilder > Zoom (Stillbilder)

## Zoom (Stillbilder)

Zoomfunktioner som går att använda
Zoomförstoring
Använd W/T (zoom)-knappen för att förstora bilden under tagningen. Kamerans optiska zoomfunktion kan förstora bilden upp till 3,6×.
Med hjälp av optisk zoom går det att förstora bilden utan att den ursprungliga bildkvaliteten försämras.

1. Ställ in kameran på tagningsläget.

1. Vrid på W/T (zoom)-knappen.

- Vrid knappen mot T-sidan för att zooma in, och mot W-sidan för att zooma ut.

Observera

- I [Panoreringstagning]-läget är zoomen låst på W-sidan.

### Zoomfunktioner som går att använda

Det går att kombinera olika zoommetoder för att få ännu högre förstoring. Ikonen och zoomskalan på skärmen ändras i förhållande till använt zoomsätt.

1. Optiskt zoomområde

A: Optisk zoom
Kamerans optiska zoomfunktion kan förstora bilden upp till 3,6×.

1. Zoomområde utanför det optiska zoomområdet

B: Zoom med ursprunglig bildkvalitet
När punkten [Bildstorlek] är inställd på något annat än [L] går det att ta stillbilder med den ursprungliga bildkvaliteten utan försämring, även om den optiska zoomförstoringen överskrider 3,6×, genom att använda bildbehandling med trimning.
C: () [Klarbildszoom]
Zoom med nästintill ursprunglig bildkvalitet [Mer information]
D: () [Digital zoom]
Mindre än ursprunglig bildkvalitet [Mer information]

| Användningssätt | Inställningar | Zoom-mätare
A | Enbart optisk zoom | [Bildstorlek]: [L] [Klarbildszoom]: [Av] [Digital zoom]: [Av] |
B | Zoom utan försämring av bildkvaliteten | [Bildstorlek]: Annat än [L] [Klarbildszoom]: [Av] [Digital zoom]: [Av] |
C | Tagning av tydliga bilder med hjälp av [Klarbildszoom] (med nästintill ursprunglig bildkvalitet) | [Klarbildszoom]: [På] [Digital zoom]: [Av] |
D | Zoom till det maximala förstoringsområdet | [Klarbildszoom]: [På] [Digital zoom]: [På] Det kan hända att [Klarbildszoom] inte går att använda med somliga inställningar. [Mer information] |

### Zoomförstoring

Vilka zoomförstoringsgrader som är möjliga varierar beroende på inställningarna och bildstorleken. I nedanstående tabell visas en sammanfattning över zoomförstoringsgraderna när punkterna [Klarbildszoom] och [Digital zoom] är inställda på [På], och punkten [Aspekt] är inställd på [3:2].

Bildstorlek | Användningssätt
A: Optisk zoom | B: Zoomområde utan bildförsämring (inklusive 3,6× optisk zoom) | C: Zoom med [Klarbildszoom]-funktionen [På] | D: Zoom med maximal zoomförstoringsgrad*1
L: 20M | 3,6× | 3,6× | 7,2× | 14×
M: 10M | 3,6× | 5,1× | 10× | 20×
S: 5.0M | 3,6× | 7,2× | 14× | 28×

*1 Den maximala zoomförstoringsgraden är den totala zoomförstoringsgraden som går att uppnå genom att använda zoom utan bildförsämring (inklusive 3,6× optisk zoom), [Klarbildszoom]-funktionen och [Digital zoom]-funktionen tillsammans. Den maximala möjliga zoomförstoringsgraden varierar beroende på inställningarna.
*2 När punkten [Bildstorlek] är inställd på [VGA] är kapaciteten för [Digital zoom]-funktionen begränsad och den maximala zoomförstoringsgraden är 54×.
Observera

- Standardinställningen för [Klarbildszoom] är [Av]. [Mer information]

- Standardinställningen för [Digital zoom] är [Av]. Ställ in punkten [Digital zoom] på [På] för att förstora bilden även om bildkvaliteten därigenom sjunker. [Mer information]

- Standardinställningen för [Bildstorlek] är [L]. Ändra [Bildstorlek]-inställningen för att ändra zoomförstoringen. [Mer information]

- De andra zoomfunktionerna än optisk zoom går inte att använda vid tagning i följande fall:

- När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad

- När punkten [Matningsläge] är inställd på [Självporträtt]

- När punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG]

- Ansiktsavkänningsfunktionen fungerar inte när något annat än optisk zoom används.

Tillbaka till överst