Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av tagningsläget > Autoprogram

## Autoprogram

Används för att ta bilder med exponeringen (såväl slutartiden som bländaren) automatiskt inställd. Det går även att välja olika inställningar på menyn.

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Autoprogram).

1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

### Programflyttning

Det går att ändra bländar- (F-värdet) och slutartidskombinationen samtidigt som exponeringen hålls fast inställd när blixten är inställd på [Blixt av].

1. Vrid på styrratten.

”” på skärmen ändras till ”” och tagningsläget ändras till programflyttning.

1. Vrid på styrratten för att välja en kombination av bländare (F-värde) och slutartid.

1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

För att avbryta programförflyttningen vrider man på styrratten så att indikeringen återställs till ””.
Observera

- Det kan hända att programförflyttningsfunktionen inte går att använda beroende på den omgivande ljusstyrkan.

- Ställ in lägesomkopplaren på något annat läge än ”” eller stäng av kameran för att nollställa inställningarna du gjort.

- När ljusstyrkan ändras, ändras även bländaren (F-värdet) och slutartiden medan förflyttningsgraden bibehålls.

- Om man ändrar inställningen för punkten [Blixtläge] stängs programförflyttningen av.

Relaterade ämnen
Funktioner som bara går att använda i somliga tagningslägen
Punkter på stillbildstagningsmenyn som bara går att använda i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst