Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Ändring av inställningarna > Grundinställningsmenyn > USB-anslutning

## USB-anslutning

Används för att ställa in vilken typ av USB-anslutning som ska användas när kameran ansluts till en dator eller liknande.

1. MENU 2 [USB-anslutning] önskat läge

| Auto | Beroende på datorn eller den andra USB-apparaten som kameran ansluts till kan det hända att anslutningsläget automatiskt ställs in på [MTP] eller [Massminne]. När Windows 7 används ställs [MTP] in så att det går att använda de speciella funktionerna som finns i Windows 7.
| Massminne | Används för att upprätta en Mass Storage-förbindelse mellan kameran och en dator eller en annan USB-enhet.
| MTP | Används för att upprätta en MTP-anslutning mellan kameran och en dator eller en annan USB-apparat. När Windows 7 används ställs [MTP] in så att det går att använda de speciella funktionerna som finns i Windows 7. Om datorn använder något annat operativsystem (Vista/XP, Mac OS X) tänds AutoPlay-guiden och stillbilderna i lagringsmappen på kameran importeras till datorn.

Observera

- Om Device Stage* inte tänds när kameran ansluts till en Windows 7-dator, så ställ in punkten [USB-anslutning] på [Auto].

* Device Stage är en menyskärm som används för att hantera anslutna apparater, t.ex. en kamera. (Funktion i Windows 7)
Tillbaka till överst