Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av tagningsläget > Lista över lägesomkopplarens funktioner

## Lista över lägesomkopplarens funktioner

Ställ in lägesomkopplaren på önskat funktionsläge.

(Intelligent auto) | Används för att ta stillbilder med alla inställningar automatiskt inställda.
(Bättre autojustering) | Används för att ta stillbilder med högre kvalitet än i det intelligenta autojusteringsläget.
(Autoprogram) | Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländaren (F-värdet)). Det går även att välja olika inställningar på menyn.
(Bländarprioritet) | Används för att justera skärpedjupet eller bakgrundens suddighetsgrad.
(Slutarprioritet) | Används för att ta bilder på motiv som rör sig snabbt osv. genom att ställa in slutartiden för hand.
(Manuell exponering) | Används för att ta bilder med exponeringen (såväl slutartiden som bländaren (F-värdet)) manuellt inställd.
(Hämta från minnet) | Används för att ta bilder med hjälp av lägen eller sifferinställningar som du använder ofta och som har lagrats i minnet i förväg.
(Film) | Används för att göra inställningar för filminspelning.
(Panoreringstagning) | Används för att ta panoramabilder genom att sammanställa en serie bilder.
(Scenval) | Används för att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener.

Relaterade ämnen
Intelligent auto
Bättre autojustering
Autoprogram
Bländarprioritet
Slutarprioritet
Manuell exponering
Hämta från minnet
Film
Panoreringstagning
Scenval
Tillbaka till överst