Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Tagning av stillbilder > Tagning av stillbilder

## Tagning av stillbilder

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Intelligent auto).

1. Håll kameran stadigt på det sätt som visas i figuren.

- Undvik att täcka för blixten med fingrarna.

1. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.

När skärpan är inställd för bilden hörs det ett pip och indikatorn ( eller ) tänds.
Skärpeindikatorn
lyser: Skärpan är inställd för bilden.
lyser: Skärpan är inställd för bilden. Punkten som skärpan är inställd på ändras i förhållande till motivets rörelser.
lyser: Kameran håller på att ställa in skärpan.
blinkar: Det går inte att ställa in skärpan.

- Det närmaste tagningsavståndet är ungefär 5 cm (på W-sidan) respektive 55 cm (på T-sidan) från linsytan.

1. Tryck ner avtryckaren helt.

- Undvik att täcka för del (A) som visas i figuren.

- När blixten (B) ska användas matas den ut automatiskt.

När du vill ta en stillbild på ett motiv som det är svårt att ställa in skärpan för

- Om kameran inte kan ställa in skärpan automatiskt blinkar skärpeindikatorn och det hörs inget pip. Antingen komponera om bilden eller ändra skärpeinställningen. [Mer information]

- I följande fall kan det vara svårt att ställa in skärpan:

- När det är mörkt och motivet är långt bort.

- När det är dålig kontrast mellan motivet och bakgrunden.

- När motivet befinner sig bakom en glasruta.

- När motivet rör sig snabbt.

- När det förekommer ljusreflexer eller blanka ytor.

- När motivet är i motljus eller det förekommer blinkande ljus.

Relaterade ämnen
Uppspelning av stillbilder
Bildstorlek
Tillbaka till överst