Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Hur man använder de olika tagningsfunktionerna > Expon.kompens.

## Expon.kompens.

Exponeringen går att justera för hand i steg om 1/3 EV i ett område från –3,0 EV till +3,0 EV.

1. Tryck på / (Expon.kompens.) på styrratten.

1. Välj önskat värde med hjälp av styrratten.

Justering av exponeringen för snyggare bilder
A: Överexponering (för mycket ljus)
B: Korrekt exponering
C: Underexponering (för lite ljus)

- Om den tagna bilden är överexponerad så justera [Expon.kompens.] i riktning mot minus.

- Om den tagna bilden är underexponerad så justera [Expon.kompens.] i riktning mot plus.

Observera

- Vid tagning under extremt ljusa eller mörka förhållanden, eller när blixten används, kan det hända att exponeringsjusteringen inte har någon effekt.

Relaterade ämnen
Funktioner som bara går att använda i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst