Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Αλλαγή ρυθμίσεων > Ρυθμίσεις λήψης > Ψηφιακό ζουμ

## Ψηφιακό ζουμ

Επιλέγει τη λειτουργία ψηφιακού ζουμ. Η μηχανή μεγεθύνει την εικόνα χρησιμοποιώντας οπτικό ζουμ (έως 4×). Όταν γίνει υπέρβαση της κλίμακας ζουμ, η μηχανή χρησιμοποιεί το έξυπνο ζουμ ή το ψηφιακό ζουμ ακριβείας.

1. Ρυθμίστε τη μηχανή στη λειτουργία λήψης.

1. MENU (Ρυθμίσεις) (Ρυθμίσεις λήψης) [Ψηφιακό ζουμ] επιθυμητή λειτουργία

| Έξυπνο () | Μεγεθύνει την εικόνα ψηφιακά εντός του εύρους στο οποίο η εικόνα δεν θα παραμορφωθεί, σύμφωνα με το μέγεθος εικόνας (Έξυπνο ζουμ).
| Ακρίβεια () | Μεγεθύνει όλα τα μεγέθη εικόνας κατά τη συνολική κλίμακα ζουμ των 8× περίπου, συμπεριλαμβανομένου του οπτικού ζουμ 4×. Ωστόσο, σημειώστε ότι η ποιότητα εικόνας μειώνεται όταν υπερβείτε την κλίμακα του οπτικού ζουμ (Ψηφιακό ζουμ ακριβείας).
| Όχι | Δεν χρησιμοποιεί ψηφιακό ζουμ.

Σημειώσεις

- Η λειτουργία ψηφιακού ζουμ δεν λειτουργεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Στη λειτουργία ημικυκλικού πανοράματος

- Στη λειτουργία ταινίας

- Όταν η λειτουργία κλείστρου χαμόγελου είναι ενεργοποιημένη.

- Όταν ο [Χρονοδιακόπτης] έχει οριστεί σε [Αυτοπορτραίτο ενός ατόμου] ή [Αυτοπορτραίτο δύο ατόμων].

- Το έξυπνο ζουμ δεν είναι διαθέσιμο όταν το μέγεθος εικόνας έχει ρυθμιστεί σε [10M] ή [16:9(7M)].

- Η λειτουργία ανίχνευσης προσώπου δεν λειτουργεί όταν χρησιμοποιείται το ψηφιακό ζουμ.

### Κλίμακα συνολικού ζουμ όταν χρησιμοποιείται το έξυπνο ζουμ (συμπεριλαμβανομένου του οπτικού ζουμ 4×)

Η αναλογία ζουμ που υποστηρίζεται διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος εικόνας.

Μέγεθος | Συνολική κλίμακα ζουμ
5M | Περίπου 5,6×
VGA | Περίπου 22×
16:9(2M) | Περίπου 7,6×

Πίσω στην κορυφή