Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Elementos de MENU (Toma de imagen) > EV

## EV

Es posible ajustar la exposición manualmente en incrementos de 1/3 EV en un intervalo comprendido entre –2,0 EV y +2,0 EV.

1. MENU (EV) ajuste de EV deseado

Ajuste de la exposición para obtener mejores imágenes
A: imagen blanquecina (sobreexposición = demasiada luz)
B: exposición correcta
C: imagen más oscura (subexposición = muy poca luz)
Nota

- Si se toma un motivo en unas condiciones extremadamente claras u oscuras, o si se utiliza el flash, es posible que el ajuste de la exposición no se haga efectivo.

- Es posible que no pueda ajustar algunos elementos de MENU en función del modo de grabación seleccionado. Si desea obtener más información, consulte “Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación”. [Detalles]

Volver al principio