Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Vianmääritys > Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset > Ilmoitukset

## Ilmoitukset

Jos jokin seuraavista ilmoituksista tulee näkyviin, noudata ohjeita.

- Pariston varaus on vähissä. Aseta uudet paristot tai ladatut nikkeli-metallihybridiparistot (myydään erikseen). Ilmaisin saattaa vilkkua, vaikka pariston käyttöaikaa on vielä jäljellä 5–10 minuuttia. Tämä riippuu käyttöolosuhteista ja pariston tyypistä.

Järjestelmävirhe

- Sammuta virta ja kytke se päälle uudestaan.

Sisäisen muistin virhe

- Sammuta virta ja kytke se päälle uudestaan.

Aseta muistikortti takaisin

- Asennettua muistikorttia ei voi käyttää kameran kanssa. [Tietoja]

- Muistikortin liitinosa on likainen.

- Muistikortti on vaurioitunut.

Muistikortin tyyppivirhe

- Asennettua muistikorttia ei voi käyttää kameran kanssa. [Tietoja]

Sisäisen muistin alustusvirhe
Muistikortin alustusvirhe

- Alusta tallennusväline uudelleen. [Tietoja]

Muistikortti on lukittu

- Käytät muistikorttia, jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä kytkin on LOCK-asennossa. Aseta kytkin tallennusasentoon.

Vain luku -muistikortti

- Kamera ei pysty tallentamaan tai poistamaan kuvia muistikortille/-kortilta.

Ei kuvia

- Sisäiseen muistiin ei ole tallennettu kuvia, joita voidaan toistaa.

- Tähän muistikortin kansioon ei ole tallennettu kuvia, joita voidaan toistaa.

Kansiovirhe

- Kansio, jolla on samat kolme ensimmäistä numeroa, on jo olemassa muistikortissa (esimerkiksi: 123MSDCF ja 123ABCDE). Valitse toinen kansio [Tietoja] tai luo uusi kansio. [Tietoja]

Ei voi luoda lisää kansioita

- Kansio, jonka nimen alussa on ”999”, on jo olemassa muistikortissa. Et voi luoda yhtään kansiota, jos näin on.

Tiedostoa ei voi näyttää

- Kuvan toistamisen aikana tapahtui virhe.
  Mitään takuuta ei anneta siitä, että tällä kameralla voidaan katsella kuvatiedostoja, joita on käsitelty tietokoneessa, tai kuvia, jotka on kuvattu muilla kameroilla.

Vain luku -kansio

- Olet valinnut kansion, jota ei voi asettaa kameran tallennuskansioksi. Valitse toinen kansio. [Tietoja]

Tiedoston suojaus

- Poista suojaus. [Tietoja]

Kuvan koko yli

- Toistat kuvaa, jota ei sen koon takia voi toistaa kameralla.

Korjattavia kasvoja ei löydy

- Kuvaa ei välttämättä voi parannella kuvan mukaan.

(Tärinävaroituksen ilmaisin)

- Jos valo ei riitä, kameran tärinä voi näkyä kuvassa. Käytä salamaa, kytke kuvanvakautustoiminto päälle tai tue kamera kiinnittämällä se jalustaan.

Katkaise virta ja kytke taas päälle

- Objektiivi ei toimi oikein.

Tämä muistikortti ei tue VGA-muotoa

- Videoiden tallennukseen on suositeltavaa käyttää vähintään 1 Gt:n muistikorttia.

Enimmäismäärä kuvia on jo valittu

- Enintään 100 tiedostoa voidaan valita käytettäessä [Useita kuvia].

- Voit lisätä (Kuvatilaus) -merkkejä korkeintaan 999 tiedostoon.

Toimintaa ei voi suorittaa tiedostoilla, joita ei tueta

- Kameran käsittely- ja muita muokkaustoimintoja ei voi suorittaa kuvatiedostoissa, joita on käsitelty tietokoneessa tai jotka on tallennettu muilla kameroilla.

Sisäistä muistitilaa ei ole vapaana
Poistetaanko kaikki kuvat?

- Sisäinen muisti on täynnä. Jos haluat tallentaa sisäiseen muistiin, valitse [Kyllä] ja poista tarpeettomia kuvia.

Takaisin ylös