Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci di MENU (Ripresa) > Voci di MENU (Ripresa) > Impostazioni raffica

## Impostazioni raffica

È possibile selezionare Singola (immagine singola) o Raffica come modalità di ripresa.

1. MENU (Impostazioni raffica) modalità desiderata

| (Singola) | La fotocamera consente di riprendere un’immagine singola.
| (Raffica) | La fotocamera consente di riprendere fino a 100 fotogrammi continui a raffica quando si tiene premuto il pulsante di scatto.

Note

- [Flash] è impostato su [Disattivato].

- Quando si effettua la registrazione con l’autoscatto, viene registrata una serie di 5 immagini al massimo.

- L’intervallo di registrazione risulta maggiore a seconda dell’impostazione per le dimensioni dell’immagine.

- [Mes. fuoco], [Bil. bianco] e [EV] vengono regolati per la prima immagine; queste impostazioni sono utilizzate anche per le altre immagini.

- Quando il livello della batteria è basso o quando la memoria interna o la scheda di memoria è piena, la raffica si interrompe.

- A seconda della modalità REG selezionata, potrebbe non essere possibile impostare alcune funzioni o le voci di MENU. Per i dettagli, vedere “Funzioni non disponibili in alcune modalità REG” [Dettagli] e “Voci di MENU non disponibili in alcune modalità REG”. [Dettagli]

Torna all’inizio