Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci di MENU (Ripresa) > Voci di MENU (Ripresa) > EV

## EV

È possibile regolare manualmente l’esposizione con incrementi di 1/3 EV in un intervallo compreso tra −2.0 EV e +2.0 EV.

1. MENU (EV) impostazione EV desiderata

Regolazione dell’esposizione per immagini dall’aspetto migliore
A: immagine biancastra (sovraesposizione = troppa luce)
B: esposizione corretta
C: immagine più scura (sottoesposizione = poca luce)
Nota

- Se si riprende un soggetto in condizioni di estrema luminosità o buio, oppure se si utilizza il flash, la regolazione dell’esposizione potrebbe non essere efficace.

- A seconda della modalità REG selezionata, potrebbe non essere possibile impostare alcune voci di MENU. Per i dettagli, vedere “Voci di MENU non disponibili in alcune modalità REG”. [Dettagli]

Torna all’inizio