Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Ripresa di fermi immagine > Ripresa di fermi immagine

## Ripresa di fermi immagine

1. Portare l’interruttore della modalità nella posizione (Fermo immagine), quindi premere il tasto ON/OFF (Accensione).

1. Tenere ferma la fotocamera, come mostrato nella figura.

1. Premere parzialmente il pulsante di scatto per mettere a fuoco.

Quando l’immagine è a fuoco, viene emesso un segnale acustico e l’indicatore si illumina.

- La distanza minima di ripresa è circa 5 cm (W), 50 cm (T) (dall’obiettivo).

1. Premere a fondo il pulsante di scatto.

Per la ripresa di un fermo immagine di un soggetto difficile da mettere a fuoco

- Se la fotocamera non è in grado di mettere automaticamente a fuoco un soggetto, l’indicatore di blocco AE/AF inizia a lampeggiare lentamente e il segnale acustico non viene emesso. Ricomporre l’inquadratura o cambiare l’impostazione di messa a fuoco. [Dettagli]

- La messa a fuoco potrebbe risultare difficile nelle situazioni indicate di seguito:

- È buio e il soggetto è distante.

- Il contrasto tra il soggetto e lo sfondo è limitato.

- Il soggetto si trova dietro un vetro.

- Il soggetto si muove rapidamente.

- Sono presenti luci riflettenti o superfici lucenti.

- Il soggetto è in controluce o è presente una luce lampeggiante.

Argomenti correlati
Visione di fermi immagine
Dim. imm.
Torna all’inizio