Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci di MENU (Ripresa) > Voci di MENU (Ripresa) > ISO

## ISO

Consente di regolare la sensibilità luminosa quando la fotocamera è impostata per la programmazione automatica.

1. MENU (ISO) modalità desiderata

| (Autom.) | Consente di impostare automaticamente la sensibilità ISO.
| ///// | È possibile ridurre la sfocatura dell’immagine negli ambienti bui o in presenza di soggetti in movimento aumentando la sensibilità ISO (selezionare un numero maggiore).

Regolazione della sensibilità ISO (Indice di esposizione consigliato)
La sensibilità ISO è un indice di velocità per i supporti di registrazione che integrano un sensore di immagini che riceve la luce. Anche quando l’esposizione è la stessa, le immagini cambiano a seconda della sensibilità ISO.
Sensibilità ISO alta
Consente di registrare un’immagine luminosa anche in ambienti bui, aumentando al contempo la velocità dell’otturatore per ridurre la sfocatura.
Tuttavia, l’immagine tende a diventare disturbata.
Sensibilità ISO bassa
Consente di registrare un’immagine più uniforme.
Tuttavia, quando l’esposizione è insufficiente, l’immagine potrebbe diventare più scura.
Nota

- È possibile selezionare solo le impostazioni da [ISO AUTO], [ISO 100] a [ISO 800] quando la modalità di ripresa impostata è quella a raffica, oppure se [DRO] è impostato su [DRO plus].

Torna all’inizio