Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Vóór gebruik > Namen van de onderdelen en lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld > Lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld

## Lijst met pictogrammen die op het scherm worden afgebeeld

Lijst met pictogrammen van de opnamefunctie
Lijst met pictogrammen van de weergavefunctie
Pictogrammen worden op het scherm weergegeven om de status van de camera aan te geven.
U kunt de schermweergave wijzigen met behulp van DISP (Scherminstellingen) op de bedieningsknop.

### Lijst met pictogrammen van de opnamefunctie

Aanduiding | Betekenis
| Resterende batterijlading
| Waarschuwing voor zwakke batterij
| Beeldformaat
| Scènekeuze
| Opnamefunctie (Intelligent automatisch, Autom. Programma, Panorama door beweging, Bewegende beelden)
| Pictogram van scèneherkenning
| Witbalans
| Lichtmeetfunctie
| SteadyShot
| Trillingswaarschuwing
| DRO
| Indicator lachherkenningsgevoeligheid
1.4 | Zoomschaal

Aanduiding | Betekenis
| AE/AF-vergrendeling
ISO400 | ISO-nummer
125 | Sluitertijd
F2.8 | Diafragmawaarde
+2.0EV | Belichtingswaarde
| Indicator van AF-bereikzoekerframe
OPNMN. Standby | Opnemen/stand-by van bewegende beelden
0:12 | Opnametijd (m:s)

Aanduiding | Betekenis
| Opnamemap
96 | Aantal opneembare beelden
100Min | Opneembare tijd
| Opnamemedia (geheugenkaart, intern geheugen)
| Flitsfunctie
| Vermindering van het rode-ogeneffect
| Opladen flitser

Aanduiding | Betekenis
| Zelfontspanner
| Gezichtsherkenning
| Bestemming
| Burstinstellingen
| AF-bereikzoekerframe
| Dradenkruis van de puntlichtmeetfunctie

### Lijst met pictogrammen van de weergavefunctie

Aanduiding | Betekenis
| Resterende batterijlading
| Waarschuwing voor zwakke batterij
| Beeldformaat
| Beveiliging
| Afdrukmarkering (DPOF)
| Weergavezoom

Aanduiding | Betekenis
101-0012 | Map-/bestandsnummer
2011 1 1 9:30 AM | Opgenomen datum/tijd van het weergegeven beeld

Aanduiding | Betekenis
| Weergavemap
12/12 | Beeldnummer/aantal beelden opgenomen in de gekozen map
| Weergavemedia (geheugenkaart, intern geheugen)
| Map veranderen
| Lichtmeetfunctie
| Flitsfunctie
| Witbalans
ISO400 | ISO-nummer

Aanduiding | Betekenis
+2.0EV | Belichtingswaarde
500 | Sluitertijd
F2.8 | Diafragmawaarde
| Weergeven
| Weergavebalk
00:00:12 | Teller
| Volume

Terug naar boven